# 스타팅 위치 및 드릴 깊이

스톱 링을 사용하여, 다음 매개 변수를 정의할 수 있습니다.

- 드릴 비트의 시작 위치

- 드릴 깊이

Pos | 부품 | 기능
--- | --- | ---
1 | 스타팅 포지션 링 | 드릴의 시작 위치를 정합니다. 이렇게 하면 미리 정해진 안전한 거리에서 드릴 비트의 위치를 신속하게 정할 수 있습니다. 시작 위치는 조정할 수 있습니다.
2 | 깊이 링 | 드릴 깊이를 정합니다.
3 | 깊이 밸브 | 드릴 깊이를 제어합니다. 깊이 링이 밸브에 도달하면 밸브를 작동시키고 스핀들이 스타팅 위치로 들어갑니다. 들어간 후 모터 스위치가 자동으로 꺼집니다..
4 | 스타팅 포지션 밸브 | 드릴의 시작 위치를 제어합니다. 스타팅 포지션 링이 밸브에 도달하면 모터 스위치를 끄는 밸브를 작동시킵니다.

다음 공식에 따라 원하는 드릴 깊이 D에 대한 드릴 헤드(아래 그림 치수 L)와 깊이 링 사이의 거리를 계산할 수 있습니다.

L (mm) =D (mm) – 31.0 mm

L (in) = D (in) – 1.2 in