# Работа с дрелью

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность давления

Держитесь на безопасном расстоянии от работающего инструмента. Вращающийся инструмент может нанести тяжелые физические травмы.

- Убедитесь, что что части тела не находятся вблизи работающего инструмента.

Работать с дрелью можно следующим образом.

Чтобы быстро подвести сверло к рабочей поверхности... | нажмите кнопку быстрой подачи (доступно по предварительному заказу). Обязательно остановите сверло на безопасном расстоянии от рабочей поверхности.
Чтобы начать сверление... | нажмите кнопку запуска.
Чтобы остановить сверление и втянуть шпиндель в начальное положение... | нажмите кнопку втягивания.
Чтобы отключить двигатель в аварийной ситуации... | нажмите кнопку аварийного останова.
Чтобы снять аварийную блокировку и вернуться в обычный режим работы... | отожмите кнопку аварийного останова. Отсоедините шланг подачи воздуха, а затем вновь подсоедините его, чтобы перезапустить пневматический логический блок.