# Velocidade

A combinação de faixa e engrenagens bipartidas determina a velocidade do eixo. Faça a escolha das combinações de faixa e engrenagens bipartidas indicadas na tabela abaixo para obter o RPM desejado.

| Caixa redutora |
--- | --- | ---
RPM | Nº de encomenda | Relação da engrenagem bipartida
38 | 4141 0043 95 | Baixo
50 | 4141 0043 95 | 1:1
67 | 4141 0043 95 | Alto
100 | 4141 0043 92 | Baixo
140 | 4141 0043 92 | 1:1
180 | 4141 0043 92 | Alto
200 | 4141 0043 90 | Baixo
270 | 4141 0043 90 | 1:1
360 | 4141 0043 90 | Alto
400 | 4141 0043 94 | Baixo
530 | 4141 0043 94 | 1:1
700 | 4141 0043 94 | Alto
670 | 4141 0043 93 | Baixo
900 | 4141 0043 93 | 1:1
1200 | 4141 0043 93 | Alto
1330 | 4141 0043 91 | Baixo
1770 | 4141 0043 91 | 1:1
2360 | 4141 0043 91 | Alto

A relação de engrenagem bipartida pode ser definida em alto, 1:1 ou baixo, dependendo da posição do eixo (1) em relação ao entalhe (2). Veja a figura abaixo. As marcas na carcaça da engrenagem bipartida indicam as relações correspondentes às posições do eixo.

Confirme se o eixo está na posição correta com a ferramenta na forma de garfo (4141 1114 00). Veja a figura abaixo.