# Начальное положение и глубина сверления

С помощью стопорных колец можно задать следующие параметры.

- Начальное положение сверла

- Глубина сверления

Поз. | Деталь | Назначение
--- | --- | ---
1 | Кольцо начального положения | Определяет начальное положение для сверления. Это позволяет быстро быстро расположить сверло на предварительно заданном безопасном расстоянии от поверхности. Начальное положение можно регулировать.
2 | Кольцо глубины | Определяет глубину сверления.
3 | Клапан глубины | Контролирует глубину сверления. Когда кольцо глубины достигает клапана, оно активирует клапан, и шпиндель втягивается в начальное положение. После втягивания двигатель автоматически отключается.
4 | Клапан начального положения | Контролирует переход в начальное положение для сверления. Когда кольцо начального положения достигает клапана, оно активирует клапан, а он отключает двигатель.

Можно вычислить расстояние между кольцом глубины и головкой дрели (размер L на рисунке ниже) для требуемой глубины сверления D по следующей формуле:

L (мм) =D (мм) – 31,0 мм

L (дюймы) =D (дюймы) – 1,2 дюйма