# Panoramica della risoluzione dei problemi

I problemi possono essere legati a un cattivo funzionamento di valvole e frizioni, fare riferimento alla figura seguente.

Pos | Modulo
--- | ---
1 | Valvola della posizione di partenza
2 | Valvola di protezione dal sovraccarico
3 | Valvola di profondità
4 | Frizione di protezione dal sovraccarico

La tabella di seguito descrive i problemi più comuni, le cause e gli interventi possibili per risolverli.

Problemi | Cause possibili | Azioni
--- | --- | ---
Il motore si ferma dopo il rilascio del tasto di avvio. Il tasto di avanzamento rapido* funziona correttamente. | Perdite alla valvola della posizione di partenza. | 1. Rimuovere la valvola della posizione di partenza. 2. Eseguire una prova di tenuta della valvola, consultare la sezione “Prova di tenuta”. 3. Se i risultati della prova sono soddisfacenti, sostituire la valvola. Altrimenti, contattare il centro di assistenza Atlas Copco.
Il mandrino si ritrae prima di aver terminato il ciclo di foratura. Il tasto di avanzamento rapido* funziona correttamente. | Perdite alla valvola di profondità. | 1. Rimuovere la valvola della profondità di foratura. 2. Eseguire una prova di tenuta della valvola, consultare la sezione “Prova di tenuta”. 3. Se i risultati della prova sono soddisfacenti, sostituire la valvola e completare la procedura. Se la prova non mostra anomalie, continuare con la procedura.
| Perdite alla valvola di protezione dal sovraccarico. | 4. Rimuovere la valvola di protezione dal sovraccarico. 5. Eseguire una prova di tenuta della valvola, consultare la sezione “Prova di tenuta”. 6. Se i risultati della prova sono soddisfacenti, sostituire la valvola e completare la procedura. Se la prova non mostra anomalie, continuare con la procedura.
| La protezione dal sovraccarico si attiva a causa dell'eccessiva forza di alimentazione. | 7. Testare il trapano senza carico. 8. Se il trapano funziona correttamente senza carico, ottimizzare il carico riducendo la velocità di alimentazione o cambiando la punta da trapano. Quindi completare la procedura. Se la prova senza carico non mostra miglioramenti, continuare con la procedura.
| La frizione di protezione dal sovraccarico è bloccata in posizione aperta. | 9. Rimuovere la cassetta di alimentazione. 10. Rimuovere la frizione di protezione dal sovraccarico. Se la frizione emette un forte clic, è stata rilasciata. Installare la frizione nella posizione di partenza e testare il trapano. Se le prestazioni del trapano migliorano, completare la procedura. 11. Eseguire un test della frizione secondo la sezione "Test della frizione di protezione dal sovraccarico". 12. Se i risultati della prova sono soddisfacenti, sostituire la frizione e completare la procedura. Se la prova non mostra anomalie, continuare con la procedura. 13. Installare la frizione nella posizione di partenza. 14. Installare la cassetta di alimentazione nella posizione di partenza. Completare la procedura.

* Funzione opzionale