# Assemblaggio dell'indicizzatore

Eseguire le seguenti operazioni per assemblare l'indicizzatore o spostarlo su un altro strumento:

1. Allentare il dado che collega l'indicizzatore alla testa dell'utensile.

2. Pulire la filettatura del dado eliminando eventuali residui di colla.

3. Verificare le scanalature nella parte inferiore, collegata alla parte anteriore dell'indicizzatore, e verificare eventuali danni. Eliminare qualsiasi residuo di colla.

4. Controllare le scanalature sul perno di blocco dell'involucro superiore dell'indicizzatore per verificare la presenza di eventuali danni e rimuovere i residui di colla. Essendo l'indicizzatore diviso in parti, premere il pulsante per verificare che il perno di blocco dell'indicizzatore scorra liberamente all'interno ed esterno dell'involucro.

5. Sostituire la parte o l'intero indicizzatore in caso di danni sulla parte o sull'indicizzatore.