# Funciones y componentes principales

Pos | Pieza | Función
--- | --- | ---
1 | Eje | Principal pieza giratoria del taladro.
2 | Protector del eje | Protege al operario del eje giratorio. Suministra refrigerante a la broca.
3 | Cabezal | Transfiere el par de rotación y avance del motor al eje.
4 | Cassette de avance | Define la velocidad de avance del eje. Medido en pulgadas por revolución (IPR) o milímetros por revolución (mm/rev).
5 | Lógica de aire | Acciona el taladro.
6 | Engranaje con divisor | Define la velocidad de giro. Medida en revoluciones por minuto (RPM).
7 | Engranaje de rango | Define el rango de RPM.
8 | Motor de aletas | Suministra potencia y giro al eje.
9 | Válvula del motor | Suministra el caudal de aire al motor de aletas y el botón de parada de emergencia.
10 | Inicio | Enciende el motor y activa el mecanismo de avance y giro del taladro. El motor continúa en funcionamiento después de liberar el motor. Cuando el eje alcanza la profundidad de taladro predefinida, vuelve automáticamente a la posición de inicio.
11 | Avance rápido (opcional) | Activa el avance rápido del eje. El eje avanza hasta la superficie de trabajo más rápidamente que a la velocidad de avance normal, pero no gira. Si se suelta el botón se detiene el eje.
12 | Retraer | Gira el eje hasta la posición de inicio en cualquier momento durante el ciclo de taladrado. El motor se apaga automáticamente después de esta acción.
13 | Parada de emergencia | Apaga el motor y detiene el eje en cualquier momento durante el ciclo de taladrado. Una vez pulsado, el botón de parada de emergencia se bloquea en su posición. Debe reiniciar manualmente el botón de emergencia para volver a poner el taladro en funcionamiento.