# 드릴 작동

경고

압착 위험

공구 작동 중에는 안전한 거리를 유지하십시오. 움직이는 공구는 심한 중상을 초래할 수 있습니다.

- 작동 중에 공구 근처에 어떠한 신체 부위도 가까이 하지 마십시오.

다음과 같이 드릴을 작동할 수 있습니다:

작업 면에 드릴 비트를 빠르게 진행시키려면... | 래피드 어드밴스(rapid advance) 버튼(선택)을 누릅니다. 작업 면으로부터 안전한 거리에서 드릴 비트를 정지시키십시오.
드릴을 시작하려면... | 시작 버튼을 누릅니다.
드릴을 멈추고 스핀들을 시작 위치로 들어가게 하려면... | 수축 버튼을 누릅니다.
응급 상황 시 모터 스위치를 끄려면... | 응급 정지 버튼을 누릅니다.
응급 정지를 재설정하고 일반 작동을 복구하려면... | 응급 정지 버튼을 당깁니다. 에어 호스를 분리한 다음 다시 연결해서 에러 로직을 재설정합니다.