# Moteur à palettes (air sec)

| Foret/matériau | Foret/matériau | Foret/matériau
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cycles | (Utiliser le kit portant la référence de commande) | (Utiliser le kit portant la référence de commande) | (Utiliser le kit portant la référence de commande)
Tous les 1000 trous percés |  |  |
Tous les 3000 trous percés |  | 4081 0457 90 | 4081 0457 90
Tous les 6000 trous percés | 4081 0457 90 |  |
Tous les 12000 trous percés |  |  |
Tous les 24000 trous percés |  |  |
Tous les 48000 trous percés | 4141 0168 90 | 4141 0168 90 | 4141 0168 90