# Lecktest

1. Ventil abbauen, wenn es am Werkzeug befestigt ist. Ventil mit dem gabelähnlichen Werkzeug (4080 1114 00) im Uhrzeigersinn drehen.

2. Das Ventil in den Stecker (1) des Testwerkzeugs einsetzen und mit 0,7 Nm anziehen. Siehe Abbildung unten.

3. Einen Luftschlauch an den Stecker (2) anschließen.

4. Den Werkzeughebel zwei- bis dreimal eindrücken, um einen Luftdruck von 6,3 bar (90 psi) bereitzustellen.

5. Die entweichende Luft mit einem Leckmesser messen. Der Luftverlust darf in 10 Sekunden weniger als 0,3 l/min betragen.

6. Ist das Ergebnisse des Tests nicht zufriedenstellend, Ventil austauschen. Wenn der Test keine Fehler ergibt, das Verfahren fortsetzen.

7. Das Ventil in der ursprünglichen Stellung installieren und mit dem gabelähnlichen Werkzeug auf 0,7 Nm anziehen.