# Обзорная информация по устранению неисправностей

Возникающие проблемы могут быть связаны с нарушением работы клапанов и муфт (см. рисунок ниже).

Поз. | Модуль
--- | ---
1 | Клапан начального положения
2 | Клапан защиты от перегрузки
3 | Клапан глубины
4 | Предохранительная муфта

В таблице ниже описаны наиболее часто встречающиеся проблемы, их возможные причины и действия по устранению.

Проблемы | Возможные причины | Действия
--- | --- | ---
Двигатель останавливается после отпускания кнопки запуска. Кнопка быстрой подачи* работает нормально. | Утечка в клапане начального положения. | 1. Извлеките клапан начального положения. 2. Выполните проверку клапана на утечку (см. раздел "Проверка на утечку"). 3. Если результаты проверки окажутся неудовлетворительными, замените клапан. В противном случае обратитесь в сервисный центр Atlas Copco.
Шпиндель втягивается до завершения цикла сверления. Кнопка быстрой подачи* работает нормально. | Утечка в клапане глубины. | 1. Извлеките клапан глубины сверления. 2. Выполните проверку клапана на утечку (см. раздел "Проверка на утечку"). 3. Если результаты проверки окажутся неудовлетворительными, замените клапан и завершите процедуру. Если проверка не выявит неисправности, продолжите процедуру.
| Утечка в клапане защиты от перегрузки. | 4. Извлеките клапан защиты от перегрузки. 5. Выполните проверку клапана на утечку (см. раздел "Проверка на утечку"). 6. Если результаты проверки окажутся неудовлетворительными, замените клапан и завершите процедуру. Если проверка не выявит неисправности, продолжите процедуру.
| Срабатывает защита от перегрузки из-за чрезмерного усилия подачи. | 7. Проверьте работу дрели без нагрузки. 8. Если без нагрузки дрель работает нормально, оптимизируйте нагрузку, уменьшив скорость подачи или заменив сверло. Затем завершите процедуру. Если проверка без нагрузки не выявит улучшения, продолжите процедуру.
| Предохранительная муфта заедает в открытом положении. | 9. Извлеките кассету подачи. 10. Извлеките предохранительную муфту. Если муфта издаст громкий щелчок, значит, она разблокировалась. Установите муфту в первоначальное положение и проверьте работу дрели. Если работа дрели улучшилась, завершите процедуру. 11. Выполните проверку муфты в соответствии с разделом "Проверка предохранительной муфты". 12. Если результаты проверки окажутся неудовлетворительными, замените муфту и завершите процедуру. Если проверка не выявит неисправности, продолжите процедуру. 13. Установите муфту в первоначальное положение. 14. Установите кассету подачи в первоначальное положение. Завершите процедуру.

* Опциональная функция.