# Głowica

Całkowita ilość środka smarnego: 28 ml.

Poz. | Opis
--- | ---
A1 | Nałożyć cienką warstwę środka smarnego A.
A2 | Pierścienie O-ring należy posmarować środkiem smarnym A.
A3 | Wszystkie szczeliny między występami należy całkowicie wypełnić środkiem smarnym A.
A4 | Wewnętrzny gwint trapezowy należy wypełnić środkiem smarnym A.
A5 | Wszystkie szczeliny między występami należy całkowicie wypełnić środkiem smarnym A (5 ml na każdą część).

Poz. | Opis
--- | ---
A1 | Nałożyć cienką warstwę środka smarnego A.
A2 | Pierścienie O-ring należy dobrze posmarować środkiem smarnym A.
A3 | Wszystkie szczeliny między występami należy całkowicie wypełnić środkiem smarnym A.
A4 | Nałożyć cienką warstwę środka smarnego A wewnątrz.
A5 | Nałożyć minimum 10 ml środka smarnego A.

* Dotyczy wyłącznie modeli z szybkim wysuwaniem.

Poz. | Opis
--- | ---
A1 | Wszystkie szczeliny między występami należy całkowicie wypełnić środkiem smarnym A (5 ml na każdą część).
A2 | Pierścienie O-ring należy dobrze posmarować środkiem smarnym A.