# Assemblage de l'indexeur

Suivez les étapes suivantes pour assembler l'indexeur ou le placer sur un autre outil :

1. Desserrer l'écrou qui connecte l'indexeur à la tête de l'outil.

2. Nettoyer les résidus de colle du filetage de l'écrou.

3. Vérifier d'éventuels dégâts sur les cannelures de la partie inférieure qui est attachée à la partie avant de l'indexeur. Enlever les résidus de colle.

4. Vérifier d'éventuels dégâts sur les cannelures de la tige de blocage du boîtier supérieur de l'indexeur et nettoyer les résidus de colle. Une fois l'indexeur séparé, appuyer sur le bouton pour s'assurer que la tige de blocage de l'indexeur se déplace sans à-coups vers l'intérieur et l'extérieur du boîtier.

5. Remplacer la pièce ou l'indexeur complet s'il existe le dégât sur la pièce de l'indexeur.