# Teste de vazamento

1. Se a válvula estiver conectada à ferramenta, remova-a. Use a ferramenta na forma de garfo (4080 1114 00) e gire-a no sentido horário.

2. Insira a válvula no conector (1) da ferramenta de teste e aperte-a com 0,7 Nm. Veja a figura abaixo.

3. Conecte uma mangueira de ar ao conector (2).

4. Pressione a alavanca da ferramenta duas ou três vezes para fornecer pressão de ar de 6,3 bar (90 psi).

5. Meça o vazamento com um medidor. O vazamento de ar por 10 segundos deve ser inferior a 0,3 l/min.

6. Se o resultado do teste for insatisfatório, substitua a válvula. Se o teste não demonstrar falhas, dê continuidade ao procedimento.

7. Instale a válvula na posição original e aperte-a com a ferramenta na forma de garfo a 0,7 Nm.