# Příprava na vřetena 4141 0253 XX

S použitím tohoto vřetena můžete definovat vlastní velikost závitu.

Před provedení přípravy pro vřeteno si přečtěte následující pokyny:

1. Sejměte prstence z vřetena.

2. Vložte vřeteno do upínacího pouzdra s Ø 16 mm.

3. Upněte upínací pouzdro na závit vřetena. Závit nesmí vyčnívat o více než (L1). Viz obrázek níže.

4. Poznamenejte si rozměr hloubky vrtání (L2) a velikosti závitu (L3). Viz obrázek níže.