# 드릴 작동을 하기 전

경고

압착 위험

인덱서가 제대로 잠기지 않을 경우 공구를 작동하지 마십시오! 잠기지 않은 공구는 전체 공구를 돌아가게 해서 심각한 재산 피해와 신체상의 손상을 초래할 수 있습니다.

- 잠금 핀이 표면 위 0.3mm 미만의 공차 레벨로 너트 표면에 플러시되는지 확인하십시오.

경고

압착 위험

공구 작동 중에는 안전한 거리를 유지하십시오. 움직이는 공구는 심한 중상을 초래할 수 있습니다.

- 작동 중에 공구 근처에 어떠한 신체 부위도 가까이 하지 마십시오.

드릴을 작동하기 전에 다음 사항들을 적용:

- 고정장치에 고정된 전면 부품.

- 에어 호스를 드릴에 연결합니다.

다음과 같이 응급 정지를 테스트하십시오.

1. 시동 버튼을 누릅니다.

2. 비상 정지 버튼를 눌러 제 위치로 고정합니다. 스핀들을 즉시 정지해야 합니다.

3. 응급 정지 버튼을 당겨 재설정합니다. 모터를 재시작해서는 안됩니다.

4. 에어 호스를 분리합니다.

5. 에어 호스를 재연결합니다.

드릴을 작동하기 전에 다음 작업을 수행합니다.

1. 도구를 지그에 고정합니다.

2. 도구의 위치를 조정하려면 인덱서의 버튼을 누르고 해당 인덱서를 풉니다.

3. 인덱서의 버튼을 놓아 고정합니다.

4. 인덱서의 고정핀이 너트 표면의 높이와 동일한지 점검합니다.

5. 도구를 좌우로 움직여서 해당 도구가 제자리에 고정되었는지 점검합니다.