# Лопастной двигатель (сухой воздух)

| Сверло / материал | Сверло / материал | Сверло / материал
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Интервалы | (комплект для использования, код заказа) | (комплект для использования, код заказа) | (комплект для использования, код заказа)
Через каждые 1000 просверленных отверстий |  |  |
Через каждые 3000 просверленных отверстий |  | 4081 0457 90 | 4081 0457 90
Через каждые 6000 просверленных отверстий | 4081 0457 90 |  |
Через каждые 12 000 просверленных отверстий |  |  |
Через каждые 24 000 просверленных отверстий |  |  |
Через каждые 48 000 просверленных отверстий | 4141 0168 90 | 4141 0168 90 | 4141 0168 90