# Velocidade de avanço

A velocidade de avanço da furadeira deve ser balanceada com a velocidade do eixo. Faça a escolha das combinações de velocidades de avanço indicadas na tabela abaixo para obter a velocidade desejada. Normalmente, o cartucho de alimentação pode definir duas velocidades de avanço. Girá-lo a 180 graus muda as velocidades, como mostra a figura abaixo.

|  | Cartucho de alimentação
--- | --- | ---
IPR | mm/rev | Nº de encomenda
0.001 | 0.023 | 4141 0034 91
0.002 | 0.05 | 4141 0034 92
0.003 | 0.075 | 4141 0034 93
0.004 | 0.10 | 4141 0034 94
0.006 | 0.16 | 4141 0034 95
0.008 | 0.21 | 4141 0034 96
0.010 | 0.27 | 4141 0034 95
0.013 | 0.33 | 4141 0034 94
0.014 | 0.36 | 4141 0034 93
0.015 | 0.38 | 4141 0034 92
0.016 | 0.42 | 4141 0034 91