# 故障排除概述

问题可能与阀门和离合器的故障有关，请参见下图。

位置 | 模块
--- | ---
1 | 起始位置阀
2 | 超载保护阀
3 | 深度阀
4 | 过载离合器

下表说明了最常见的问题、可能的原因以及排除这些故障的措施。

问题 | 可能的原因 | 措施
--- | --- | ---
松开启动按钮后，电机停止。快速进给* 按钮功能正常。 | 起始位置阀泄漏。 | 1. 拆下起始位置阀。 2. 对阀进行泄漏测试，请参见“泄漏测试”一节。 3. 如果在检测结果中发现不满意，请更换阀门。否则，请联系 Atlas Copco 服务中心。
在执行完一个钻取循环之后，钻轴才会收起。快速进给* 按钮功能正常。 | 深度阀泄漏。 | 1. 拆下钻取深度阀。 2. 对阀进行泄漏测试，请参见“泄漏测试”一节。 3. 如果在检测结果中发现不满意，请更换阀门并完成程序。如果检测显示无故障，则可继续进行到流程中的下一步。
| 超载保护阀泄漏。 | 4. 取回超载保护阀。 5. 对阀进行泄漏测试，请参见“泄漏测试”一节。 6. 如果在检测结果中发现不满意，请更换阀门并完成程序。如果检测显示无故障，则可继续进行到流程中的下一步。
| 进给推力太大时，会激活超载保护装置。 | 7. 对不带负载的钻机进行测试。 8. 如果卸载时，钻取装置所有功能正常，则可通过降低进给速率或换钻头，优化负载。然后，完成程序。如果空转检测显示无改进，则可继续进行到流程中的下一步。
| 超载离合器被卡在设备的开口位置中。 | 9. 拆下进给匣。 10. 查下超载离合器。如果离合器发出明显的“咔哒”声，则其已被松开。将离合器安回原位并检测钻机。如果钻机性能改善，请完成此程序。 11. 根据“超载离合器测试”一节，对离合器进行测试。 12. 如果在检测结果中发现不满意，请更换离合器并完成程序。如果检测显示无故障，则可继续进行到流程中的下一步。 13. 将离合器安回原位。 14. 将进给匣安回原位。完成流程。

* 可选功能。