# Výměna adaptéru přívodu vzduchu

Všechny nástroje PFD1500 budou standardně dodány adaptérem přívodu vzduchu se závitem NPT. V krabici bude při dodání navíc ještě adaptér přívodu vzduchu se závitem BSP.

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Klíč

1. Sejměte adaptér.

   Ujistěte se, že filtr je stále na správném místě.

2. Vyměňte adaptér za nový (nachází se v krabici). Přesuňte O-kroužek ze starého adaptéru na nový.

3. Adaptér umístěte zpět na původní místo. Utáhněte adaptér.

   Zkontrolujte, zda filtr je řádně upevněn.