# Motore

Pos | Descrizione
--- | ---
A1 | Assicurarsi che gli O-ring siano ben lubrificati con lubrificante A.
B2 | Applicare uno strato sottile di lubrificante B sulle piastre terminali (deve coprire il diametro del rotore).
B3 | All'interno del cilindro (motore completo, aggiungere due gocce di lubrificante B attraverso il foro di ingresso sulla piastra terminale posteriore, girare il rotore in modo che l'olio si diffonda nel motore).