# Drehzahl

Die Kombination von Bereichs- und Splitgetrieben bestimmt die Drehzahl der Bohrspindel. Wählen Sie unter den verfügbaren Kombinationen von Bereichs- und Splitgetrieben in der untenstehenden Tabelle eine aus, mit der Sie die gewünschten U/min erzielen.

| Bereichsgetriebe |
--- | --- | ---
U/min | Bestell-Nr. | Übersetzungsverhältnis, Splitgetriebe
38 | 4141 0043 95 | Niedrig
50 | 4141 0043 95 | 1:1
67 | 4141 0043 95 | Hoch
100 | 4141 0043 92 | Niedrig
140 | 4141 0043 92 | 1:1
180 | 4141 0043 92 | Hoch
200 | 4141 0043 90 | Niedrig
270 | 4141 0043 90 | 1:1
360 | 4141 0043 90 | Hoch
400 | 4141 0043 94 | Niedrig
530 | 4141 0043 94 | 1:1
700 | 4141 0043 94 | Hoch
670 | 4141 0043 93 | Niedrig
900 | 4141 0043 93 | 1:1
1200 | 4141 0043 93 | Hoch
1330 | 4141 0043 91 | Niedrig
1770 | 4141 0043 91 | 1:1
2360 | 4141 0043 91 | Hoch

Das Übersetzungsverhältnis eines Splitgetriebes kann zu hoch, 1:1 oder zu niedrig eingestellt werden, je nach der Position der Welle (1) im Verhältnis zur Aussparung (2), siehe unten stehende Abbildung. Markierungen am Gehäuse des Splitgetriebes geben die Übersetzungsverhältnisse in Bezug auf die Wellenpositionen an.

Mit dem gabelförmigen (4141 1114 00) Werkzeug sicherstellen, dass sich die Welle in der richtigen Stellung befindet. Siehe Abbildung unten.