# 인덱서가 있는 드릴용 스크래퍼 키트 설치

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- 바이스

- 스패너

- Allen 키

- 장착 공구

전제 조건

스크레퍼 키트를 설치하기 전에, 다음 구성부품이 제거되었는지 확인하십시오.

- 전면 부품

- 드릴 비트

- 스핀들

- 스핀들 가드

1. 바이스에 드릴을 고정하십시오.

2. 어댑터와 나사를 제거합니다.

3. 인덱서 하우징을 어댑터 샤프트의 제 위치에 놓습니다.

4. 고정 액체 몇 방울을 너트 나삿니에 바른 다음 인덱서 하우징의 너트를 고정시킵니다. 너트를 조입니다.

5. 파형 와셔를 인덱서 하우징의 제 위치에 놓습니다. 샤프트에 몇 방울의 고정 액체를 바른 다음 인덱서 하우징에 장착합니다.

6. 너트가 쉽게 아래쪽으로 내려오도록 인덱스 하우징의 버튼을 누릅니다. 훅 렌치로 축의 전면 너트를 인덱스 하우징에 고정합니다.

   경고

   압착 위험

   인덱서가 제대로 잠기지 않을 경우 공구를 작동하지 마십시오! 잠기지 않은 공구는 전체 공구를 돌아가게 해서 심각한 재산 피해와 신체상의 손상을 초래할 수 있습니다.

   - 잠금 핀이 표면 위 0.3mm 미만의 공차 레벨로 너트 표면에 플러시되는지 확인하십시오.

7. 스핀들의 고정 너트를 제거합니다.

8. 스핀들에 스크레이퍼 링을 설치하고 네 개의 나사로 조입니다.

   스크레이퍼 링의 모서리를 깎아낸 면이 드릴 비트 쪽을 향하고 있는지 확인하십시오.

9. 스핀들에 스핀들 고정 너트를 설치합니다.

10. 드릴에 스핀들을 설치합니다.

11. 스핀들 상부에 스핀들 고정 너트를 설치합니다.

12. 전면 부품의 길이에 맞게 관을 자릅니다.

    스핀들의 스크레이퍼 링은 드릴 시 관 바깥쪽으로 이동하지 않아야 합니다.

13. 관을 설치하고 조입니다.

    나삿니 손상을 방지하려면 스크레이퍼 링이 매끄럽게 작동되는지 확인하십시오.

    전면 부품을 설치합니다.