# Indexador de montagem

Execute os passos a seguir para montar o indexador ou movê-lo para outra ferramenta:

1. Desaperte a porca que conecta o indexador à cabeça da ferramenta.

2. Limpe toda a cola da rosca da porca.

3. Verifique as ranhuras na parte de inferior acoplada à parte frontal do indexador para verificar se há danos. Limpe toda a cola.

4. Verifique se há danos nas ranhuras no pino de segurança da carcaça superior do indexador e limpe toda a cola. Como o indexador é bipartido, aperte o botão para certificar-se de que o pino de segurança no indexador desliza para dentro e para fora com suavidade.

5. Substitua peças ou o indexador completo em caso de danos a peças do indexador.