# Редуктор диапазонов

| Сверло / материал | Сверло / материал | Сверло / материал
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Интервалы | (комплект для использования, код заказа)* | (комплект для использования, код заказа)* | (комплект для использования, код заказа)*
Через каждые 1000 просверленных отверстий |  |  | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 94 4141 0037 95
Через каждые 3000 просверленных отверстий |  |  |
Через каждые 6000 просверленных отверстий |  | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 94 4141 0037 95 |
Через каждые 12 000 просверленных отверстий | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 93 4141 0037 94, 4141 0037 95 |  |
Через каждые 24 000 просверленных отверстий |  |  |
Через каждые 48 000 просверленных отверстий |  |  |

* Следует заказывать комплект, соответствующий вашему конкретному редуктору диапазонов (см. перечень запчастей).