# Indiziergerät montieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Indiziergerät zu montieren oder auf ein anderes Werkzeug zu versetzen:

1. Lösen Sie die Mutter, die das Indiziergerät mit dem Werkzeugkopf verbindet.

2. Säubern Sie das Gewinde der Mutter von Klebstoff.

3. Prüfen Sie die Verzahnung am unteren Teil, der am Vorderteil des Indiziergeräts befestigt ist, auf Beschädigungen. Entfernen Sie jeglichen Klebstoff.

4. Prüfen Sie die Verzahnung des Sicherheitsstifts am oberen Gehäuse des Indiziergeräts auf Beschädigungen und entfernen Sie jeglichen Klebstoff. Wenn das Indiziergerät geteilt wird, drücken Sie den Knopf, um zu gewährleisten, dass der Sperrstift am Indiziergerät leichtgängig in das Gehäuse hinein- und wieder herausläuft.

5. Ersetzen Sie das Teil oder das komplette Indiziergerät, wenn das Indiziergerät oder Teile davon beschädigt sind.