# Componentes e funções principais

Pos | Peça | Função
--- | --- | ---
1 | Fuso | Principal peça de rotação da furadeira.
2 | Proteção do eixo | Protege o operador do eixo em rotação. Fornece a furadeira com líquido refrigerante na broca.
3 | Cabeçote | Transfere o torque rotacional e alimenta do motor para o eixo.
4 | Cartucho de alimentação | Define a taxa de alimentação do eixo. Medido em polegadas por revolução (IPR) ou milímetros por revolução (mm/rev).
5 | Sistema lógico pneumático | Opera a furadeira.
6 | Engrenagem bipartida | Define a velocidade rotacional. Medida em revoluções por minuto (RPM).
7 | Caixa redutora | Define a faixa de RPM.
8 | Motor de palhetas | Fornece energia e rotação ao eixo.
9 | Válvula do motor | Fornece fluxo de ar para o motor de palhetas e botão de parada de emergência.
10 | Iniciar | Liga o motor e ativa o mecanismo de rotação e alimentação da furadeira. O motor continua a operar depois que o botão é liberado. Quando o eixo alcança a profundidade de perfuração predefinida, ele automaticamente volta para a posição inicial.
11 | Avanço rápido (opcional) | Ativa a alimentação rápida do eixo. O eixo avança até a superfície de trabalho mais rapidamente do que a taxa normal, porém não gira. Se você soltar o botão, o eixo para.
12 | Retração | Retorna o eixo para a posição inicial a qualquer momento durante o ciclo de perfuração. Após a retração, o motor é automaticamente desligado.
13 | Paradas de emergência | Desliga o motor e interrompe o eixo a qualquer momento durante o ciclo de perfuração. Depois de pressionado, o botão de parada de emergência fica travado. Ele deve ser restabelecido manualmente para voltar a ligar a furadeira.