# Installation du kit racleur pour perceuse sans indexeur

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Étau

- Clé plate

- Clé Allen

- Outil de montage

- Scie

Conditions préalables

Avant d'installer le kit racleur, veiller à déposer les composants suivants :

- Partie avant

- Foret

- Broche

- Protège-broche

1. Serrer la perceuse dans un étau.

2. Déposer l'adaptateur.

3. Retirer les écrous d'arrêt sur la broche.

4. Poser un anneau racleur sur la broche et le fixer avec quatre vis.

   S'assurer que le bord chanfreiné de l'anneau racleur est dirigé vers le foret.

5. Poser l'écrou d'arrêt de broche sur la broche.

6. Installer la broche dans la perceuse.

7. Poser l'écrou d'arrêt de broche au sommet de la broche.

8. Couper le tube à la longueur du capot avant.

   L'anneau racleur sur la broche ne doit pas sortir du tube pendant le perçage.

9. Poser le tube et le serrer à 20 Nm.

   S'assurer que l'anneau racleur bouge librement pour éviter toute détérioration des filets.

   Poser le capot avant.