# Montera indexeraren

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som behövs

- Skruvstäd

- Hylsnyckel

- Insexnyckel

- Stiftnyckel

- Haknyckel

Nödvändiga förutsättningar

Innan indexeraren installeras, ska följande komponenter avlägsnas:

- Främre del

- Borrskär

- Spindel

- Spindelskydd

1. Fäst borren i ett skruvstäd med gummidynor, med luftlogikenheten nedåt och borrhandtaget åt höger.

2. Ta bort adaptern som fäster den främre delen med hjälp av en skiftnyckel. Ta bort skruven på höger sida av adapterhålet med en insexnyckel.

3. Placera det stora hålet på indexkåpan i läge över adapterhålet med tryckknappen mot dig. Om indexhuset sätts i rätt läge, kommer kontakten till höger om skruvhålet nu att passa in i indexhuset.

4. Placera muttern i indexhuset, med gängorna nedåt. Dra åt muttern med en tappnyckel.

5. Sätt in den vågformiga brickan och axeln, med räfflorna nedåt, i indexhuset.

6. Tryck på knappen på indexhuset så muttern går lätt ner till botten. Dra åt den främre muttern på axeln på indexhuset med en haknyckel.

   VARNING

   Klämrisk!

   Använd inte verktyget om inte indexeraren är ordentligt låst! Ett upplåst verktyg kan få det kompletta verktyget att rotera och orsaka allvarliga skador på egendom eller kroppsskada.

   - Se till att låspinnen är i nivå med mutterns yta med en toleransnivå på mindre än 0,3 mm över ytan.

Montera komponenterna i listan ovan efter avslutad installation.