# Motor

Pos. | Beschreibung
--- | ---
A1 | Sicherstellen, dass die Dichtringe mit Schmiermittel A gut geschmiert werden.
B2 | Eine dünne Schicht Schmiermittel B auf die Abschlussplatten auftragen (zur Abdeckung des Rotordurchmessers).
B3 | Innenzylinder (kompletter Motor, zwei Tropfen Schmiermittel B durch die Eingangsöffnung an der hinteren Abschlussplatte auftragen, dann den Rotor drehen, so dass sich das Öl im Motor ausbreitet).