# Remplacement de l’adaptateur d’entrée d'air

Tous les outils PFD1500 seront livrés avec un adaptateur d’entrée d’air NPT de série. Un adaptateur d’entrée d'air BSP supplémentaire sera inclus dans la boîte avec l’outil à la livraison.

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Étau

- Clé plate

1. Déposer l'adaptateur.

   S'assurer que le filtre est encore en place.

2. Remplacer l’adaptateur par le nouveau (inclus dans la boîte). Transférer le joint torique de l’ancien adaptateur vers le nouveau.

3. Remettre l’adaptateur dans sa position d'origine. Serrer l’adaptateur.

   S'assurer que le filtre est bien positionné.