# Změna rychlosti posuvu

Otočením kazety posuvu o 180 stupňů změníte rychlosti posuvu kazety. Pokud chcete použít jinou rychlost posuvu, vyberte příslušnou kazetu z tabulky rychlostí posuvu v části „Přehled“.

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Při výměně kazety posuvu postupujte následovně:

1. Vyjměte starou kazetu.

2. Vložte novou kazetu na místo. Před zajištěním kazety zkontrolujte označení na konci kazety blíže k vřetenu a ujistěte se, že orientace kazety je správná.

3. Před použitím vrtačky proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

   1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

   2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Přívod vzduchu do motoru se přeruší a vřeteno se zastaví.

   3. Odpojte vzduchovou hadici.

   4. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte.

   5. Znovu připojte vzduchovou hadici.