# Montaż elementu indeksującego

W celu zamontowania elementu indeksującego albo przeniesienia go do innego narzędzia należy wykonać następujące czynności:

1. Poluzować nakrętkę łączącą element indeksujący z głowicą narzędzia.

2. Oczyścić gwint nakrętki z kleju.

3. Sprawdzić wypusty znajdujące się na dolnej części, która jest przymocowana do przedniej strony elementu indeksującego, i sprawdzić, czy nie są uszkodzone. Oczyścić z wszelkich pozostałości kleju.

4. Sprawdzić wypusty na kołku blokującym w górnej części obudowy elementu indeksującego pod względem ewentualnych uszkodzeń i oczyścić z wszelkich pozostałości kleju. Po oddzieleniu elementu indeksującego nacisnąć przycisk, aby upewnić się, że kołek blokujący w elemencie indeksującym płynnie wsuwa i wysuwa się z obudowy.

5. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia części elementu indeksującego należy wymienić daną część albo cały element indeksujący.