# Preparación para los ejes 4141 0253 XX

Utilizando este eje puede definir su propio tamaño de rosca.

Antes de realizar las preparaciones del eje, lea las instrucciones siguientes:

1. Retire los anillos del eje.

2. Introduzca el eje en un mandril de pinza de Ø16 mm.

3. Sujete el mandril de pinza en la rosca del eje. La rosca no debe salir más de (L1). Vea la ilustración a continuación.

4. Anote la dimensión de la profundidad de taladro (L2) y del tamaño de la rosca (L3). Vea la ilustración a continuación.