# Installieren des ChipLet

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Schraubstock

- Torx-Schraubendreher

- Inbusschlüssel

- Montagewerkzeug

Voraussetzungen

Vor der ChipLet-Installation sicherstellen, dass die folgenden Komponenten entfernt wurden:

- Vorderteil

- Bohr-Bit

- Spindel

- Spindelschutz

1. Den Bohrer im Schraubstock einspannen.

2. Die Schraube ausbauen und die Abdeckung der Zufuhrkassette entfernen.

3. Die vier Schrauben mit den beiden Unterlegscheiben und der Zufuhrkassette ausbauen.

4. Das Tiefenlagen-Ventil ausbauen.

5. Die beiden Schrauben und die Kappe entfernen.

6. Die Druckscheibe ausbauen.

7. Das ChipLet mit dem O-Ring einsetzen. Bei korrekter Positionierung ist ein Klickgeräusch hörbar.

8. Das ChipLet mit zwei Schrauben sichern und die Schrauben auf 8 Nm anziehen.

9. Das Tiefenlagen-Ventil wieder anbringen und auf 1 Nm anziehen.

10. Die Zufuhrkassette wieder einsetzen und die vier Schrauben und die beiden Unterlegscheiben auf 8 Nm anziehen.

11. Die Kassettenabdeckung wieder an der Kassette anbringen und mit einer Schraube sichern, die auf 3 Nm festgezogen wird.