# Головка

Общее количество смазки: 28 мл.

Поз. | Описание
--- | ---
A1 | Нанесите тонкий слой смазки A.
A2 | Убедитесь, что уплотнительные кольца смазаны смазкой A.
A3 | Убедитесь, что все зазоры между зубьями надлежащим образом наполнены смазкой A.
A4 | Наполните внутреннюю трапецеидальную резьбу смазкой A.
A5 | Убедитесь, что все зазоры между зубьями надлежащим образом наполнены смазкой A (5 мл на деталь).

Поз. | Описание
--- | ---
A1 | Нанесите тонкий слой смазки A.
A2 | Убедитесь, что уплотнительные кольца надлежащим образом смазаны смазкой A.
A3 | Убедитесь, что все зазоры между зубьями надлежащим образом наполнены смазкой A.
A4 | Нанесите тонкий слой смазки A изнутри.
A5 | Нанесите не менее 10 мл смазки A.

* Только для моделей с быстрой подачей.

Поз. | Описание
--- | ---
A1 | Убедитесь, что все зазоры между зубьями надлежащим образом наполнены смазкой A (5 мл на деталь).
A2 | Убедитесь, что уплотнительные кольца надлежащим образом смазаны смазкой A.