# PFD1500RA-140

## Positive feed drill

# Informace o produktu

# Všeobecné informace

VÝSTRAHA

Nebezpečí vzniku škody na majetku a vážného úrazu

Před použitím nástroje se ujistěte, zda jste si přečetli veškeré pokyny, zda jim rozumíte a zda je dodržujete. Nedodržení všech pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, škodu na majetku anebo vážný úraz.

- Přečtěte si veškeré bezpečnostní informace dodané s různými částmi systému.

- Přečtěte si veškeré produktové pokyny týkající se instalace, obsluhy a údržby různých částí systému.

- Přečtěte si veškeré zákonné bezpečnostní předpisy týkající se systému a jeho částí.

- Uschovejte veškeré bezpečnostní informace a pokyny pro budoucí potřebu.

V této části

- Výstražná upozornění
- Záruka
- Webová stránka
- ServAid
- Materiálové bezpečnostními listy MSDS/SDS
- Země původu
- Rozměrové výkresy

# Výstražná upozornění

Výstražná upozornění Nebezpečí, Výstraha, Varování a Upozornění mají následující význam:

NEBEZPEČÍ | NEBEZPEČÍ značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, zaviní smrt nebo vážné zranění.
VÝSTRAHA | VÝSTRAHA značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit smrt nebo vážné zranění.
VAROVÁNÍ | VAROVÁNÍ, ve spojení s bezpečnostním výstražným symbolem, značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit v některých případech zranění.
UPOZORNĚNÍ | UPOZORNĚNÍ se používá k označení postupů, které nejsou spojeny s rizikem úrazu.

# Záruka

- Záruce na produkt vyprší platnost 12 měsíců po prvním použití produktu, v každém případě však nejpozději po uplynutí 13 měsíců od data dodání.

- Normální opotřebení dílů není zárukou kryto.

  - Normálním opotřebením se rozumí opotřebení, které vyžaduje výměnu dílu nebo jinou úpravu/přepracování při provádění standardní údržby nástroje, a je typické pro dané období (vyjádřené časem, provozními hodinami nebo jiným způsobem).

- Záruka na produkt předpokládá správné používání a provádění údržby a oprav nástroje a jeho konstrukčních dílů.

- Poškození dílů, ke kterému dojde v důsledku nesprávně prováděné údržby, nebo údržby prováděné jinými stranami než Atlas Copco nebo jejími certifikovanými servisními partnery během záruční doby, nebude zárukou kryto.

- Abyste zabránili poškození nebo zničení dílů nástroje, provádějte údržbu nástroje v souladu s doporučenými plány údržby a postupujte přitom podle správných pokynů.

- Záruční opravy musí být prováděny výhradně v dílnách Atlas Copco nebo jejích certifikovaných servisních partnerů.

Atlas Copco nabízí prodlouženou záruku a provádění preventivní údržby podle současného stavu vývoje a znalostí v rámci svých smluv ToolCover. Další informace si vyžádejte u svého místního servisního zástupce.

V případě elektrických motorů:

- Záruka bude platit pouze v případě, že elektrický motor nebyl otevřen.

# Webová stránka

Informace týkající se našich produktů, příslušenství, náhradních dílů a publikovaných dokumentů naleznete na webových stránkách společnosti Atlas Copco.

Navštivte: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid je portál, který se průběžně aktualizuje a obsahuje technické informace, např.:

- Regulační a bezpečnostní informace

- Technické údaje

- Pokyny týkající se instalace, provozu a údržby

- Seznamy náhradních dílů

- Příslušenství

- Rozměrové výkresy

Navštivte: https://servaid.atlascopco.com.

Ohledně dalších informací kontaktujte prosím místního zástupce společnosti Atlas Copco.

# Materiálové bezpečnostními listy MSDS/SDS

Materiálové bezpečnostními listy popisují chemické produkty, které prodává společnost Atlas Copco.

Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Atlas Copco: www.atlascopco.com/sds.

# Země původu

Informace o zemi původu naleznete na štítku produktu.

# Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy se nacházejí v archivu rozměrových výkresů (Dimensional Drawings Archive) nebo na portálu ServAid.

Navštivte: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw nebo https://servaid.atlascopco.com.

# Přehled

# Použití

Tato vysoce kvalitní, snadno ovladatelná pneumatická vrtačka s kladným posuvem (Positive Feed Drill – PFD) může být použita k vrtání děr do různých kovů a kompozitních materiálů.

# Hlavní součásti a funkce

Pozice | Součást | Funkce
--- | --- | ---
1 | Vřeteno | Hlavní otáčející se díl vrtačky.
2 | Kryt vřetena | Chrání operátora před otáčejícím se vřetenem. Zajišťuje chlazení vrtáčky přívodem chladicí kapaliny na vrták.
3 | Hlava | Přenáší točivý moment a posuv z motoru na vřeteno.
4 | Podávací kazeta | Definuje rychlost posuvu vřetena. Je měřena v palcích na otáčku (IPR) nebo v milimetrech na otáčku (mm/ot.).
5 | Pneumatická logická jednotka | Řídí vrtačku.
6 | Rozdělovací převod | Definuje rotační rychlost. Je měřena v otáčkách za minutu (ot./min.).
7 | Převod rozsahu otáček | Definuje rozsah otáček za minutu (ot./min.).
8 | Lopatkový motor | Zajišťuje energii a otáčení vřetena.
9 | Ventil motoru | Zajišťuje proud vzduchu na lopatkový motor a tlačítko nouzového zastavení.
10 | Spuštění | Spouští motor a aktivuje mechanizmus posuvu a otáčení vrtačky. Po uvolnění tlačítka motor dále běží. Jakmile vřeteno dosáhne předem nastavené hloubky vrtu, vrátí se automaticky do startovní polohy.
11 | Rychlé přiblížení (volitelné) | Aktivuje rychlý posuv vřetena. Vřeteno se po pracovní ploše posouvá rychleji, než tomu je v případě posuvu běžnou rychlostí, ale neotáčí se. Po uvolnění tlačítka se vřeteno zastaví.
12 | Zatažení | Vrátí vřeteno do startovní polohy, a to kdykoliv během vrtacího cyklu. Po zatažení se motor automaticky vypne.
13 | Nouzové zastavení | Vypne motor a zastaví pohyb vřetena, a to kdykoliv během vrtacího cyklu. Po stisknutí tlačítko nouzového zastavení zůstane v zajištěné poloze. Aby vrtačku bylo možno resetovat, je tlačítko nouzového zastavení nutno resetovat ručně.

# Technické údaje o produktech

Technické údaje o produktech se nacházejí na portálu ServAid nebo na webových stránkách společnosti Atlas Copco.

Navštivte: https://servaid.atlascopco.com nebo www.atlascopco.com.

# Příslušenství

# Přehled příslušenství

Podrobné informace o příslušenství naleznete na portálu ServAid.

# Startovní poloha a hloubka vrtání

S použitím prstenců zastavení můžete definovat následující parametry:

- Startovní poloha vrtáku

- Hloubka vrtání

Pozice | Součást | Funkce
--- | --- | ---
1 | Prstenec startovní polohy | Definuje startovní polohu pro vrtání. To umožňuje rychlé polohování vrtáku v předem definované bezpečné vzdálenosti od povrchu. Startovní polohu je možné nastavit.
2 | Prstenec hloubky | Definuje hloubku vrtání.
3 | Ventil hloubky | Řídí hloubku vrtání. Jakmile prstenec hloubky dosáhne k ventilu, aktivuje ventil a vřeteno se zatáhne do startovní polohy. Po zatažení se automaticky vypne motor.
4 | Ventil startovní polohy | Řídí startovní polohu pro vrtání. Jakmile prstenec startovní polohy dosáhne k ventilu, aktivuje ventil, který vypne motor.

Vzdálenost mezi prstencem hloubky a vrtací hlavicí (rozměr L na obrázku níže) pro požadovanou hloubku vrtání D můžete vypočítat podle následujícího vzorce:

L (mm) =D (mm) – 31,0 mm

L (in) = D (in) – 1,2 in

# Rychlost

Kombinace rozsahu a rozdělovacích převodů určuje otáčky vrtacího vřetena. Vyberte si z následujících dostupných kombinací rozsahu a rozdělovacích převodů v tabulce níže pro získání požadovaných otáček za minutu.

| Převod rozsahu otáček |
--- | --- | ---
Ot./min | Objednací číslo | Poměr rozdělovacího převodu
38 | 4141 0043 95 | Nízký
50 | 4141 0043 95 | 1:1
67 | 4141 0043 95 | Vysoký
100 | 4141 0043 92 | Nízký
140 | 4141 0043 92 | 1:1
180 | 4141 0043 92 | Vysoký
200 | 4141 0043 90 | Nízký
270 | 4141 0043 90 | 1:1
360 | 4141 0043 90 | Vysoký
400 | 4141 0043 94 | Nízký
530 | 4141 0043 94 | 1:1
700 | 4141 0043 94 | Vysoký
670 | 4141 0043 93 | Nízký
900 | 4141 0043 93 | 1:1
1200 | 4141 0043 93 | Vysoký
1330 | 4141 0043 91 | Nízký
1770 | 4141 0043 91 | 1:1
2360 | 4141 0043 91 | Vysoký

Poměr rozdělovacího převodu může být nastaven na hodnotu vysoký, 1:1 nebo nízký, v závislosti na poloze hřídele (1) vzhledem k zářezu (2), viz obrázek níže. Značky na pouzdře rozdělovacího převodu označují poměry odpovídající polohám vřetena.

Pomocí vidlicového nástroje (4141 1114 00) zajistěte, aby bylo vřeteno ve správné poloze. Viz obrázek níže.

# Rychlost rychlého přiblížení – PFD1500RA-R (pouze pro modely s rychlým přiblížením)

Rychlé přiblížení závisí na rychlosti posuvu. Vysoká rychlost posuvu generuje vysokou rychlost rychlého přiblížení a naopak.

Model | Vřeteno (ot./min) | Rychlost rychlého přiblížení (mm/s), ±10 % | Rychlost rychlého přiblížení (in/s), ±10 %
--- | --- | --- | ---
PFD 1500RA-38-R | 38 | 1,4 | 0,06
PFD 1500RA-50-R | 50 | 1,9 | 0,07
PFD 1500RA-67-R | 67 | 2,5 | 0,10
PFD1500RA-100-R | 100 | 3,7 | 0,15
PFD1500RA-140-R | 140 | 5,2 | 0,20
PFD1500RA-180-R | 180 | 6,7 | 0,26
PFD1500RA-200-R | 200 | 7,4 | 0,29
PFD1500RA-270-R | 270 | 10,0 | 0,39
PFD1500RA-360-R | 360 | 13,3 | 0,52
PFD1500RA-400-R | 400 | 14,8 | 0,58
PFD1500RA-530-R | 530 | 19,7 | 0,78
PFD1500RA-670-R | 670 | 24,8 | 0,98
PFD1500RA-700-R | 700 | 25,9 | 1,02
PFD1500RA-900-R | 900 | 33,3 | 1,31
PFD1500RA-1200-R | 1200 | 44,5 | 1,75
PFD1500RA-1330-R | 1330 | 49,2 | 1,94
PFD1500RA-1770-R | 1770 | 65,6 | 2,58
PFD1500RA-2360-R | 2360 | 87,4 | 3,44

# Rychlost posuvu

Rychlost posuvu vrtačky musí být vyvážená vzhledem k otáčkám vřetena. Vyberte si z následujících dostupných kombinací rychlosti posuvu v tabulce níže pro získání požadované rychlosti posuvu. Obvykle může kazeta posuvu definovat dvě rychlosti posuvu. Otočením o 180 stupňů můžete změnit rychlosti posuvu, jak je zobrazeno na obrázku níže.

|  | Podávací kazeta
--- | --- | ---
IPR | mm/ot. | Objednací číslo
0,001 | 0,023 | 4141 0034 91
0,002 | 0,05 | 4141 0034 92
0,003 | 0,075 | 4141 0034 93
0,004 | 0,10 | 4141 0034 94
0,006 | 0,16 | 4141 0034 95
0,008 | 0,21 | 4141 0034 96
0,010 | 0,27 | 4141 0034 95
0,013 | 0,33 | 4141 0034 94
0,014 | 0,36 | 4141 0034 93
0,015 | 0,38 | 4141 0034 92
0,016 | 0,42 | 4141 0034 91

# Přehled servisních prací

# Servisní doporučení

Doporučuje se pravidelně provádět preventivní údržbu. Viz podrobné informace o preventivní údržbě. Pokud produkt nefunguje správně, vyřaďte jej z provozu a zkontrolujte.

Pokud nejsou žádné podrobné informace o preventivní údržbě uvedeny, postupujte podle následujících obecných pokynů:

- Pečlivě vyčistěte příslušné součásti.

- Vyměňte jakékoliv vadné nebo opotřebované díly.

# Instalace

# Instalační požadavky

# Kvalita vzduchu

Nízká kvalita vzduchu může způsobit poškození nástroje a snížit jeho výkon.

- Pro dosažení optimálního výkonu a maximální životnosti produktu doporučujeme používat stlačený vzduch s maximálním rosným bodem -5°C (23°F). Doporučujeme také instalaci sušičky vzduchu chladicího typu od společnosti Atlas Copco.

- Použijte samostatný vzduchový filtr, který odstraňuje pevné částice větší než 30 mikronů a více než 90% kapalné vody. Filtr nainstalujte co nejblíže k nástroji a před jakoukoliv další jednotku pro úpravu vzduchu, aby nedošlo k poklesu tlaku.

- Z hlediska ochrany životního prostředí je lepší volbou použití nástrojů bez nutnosti mazání.

- Mazání zkracuje životnost turbínového motoru a jakmile motor jednou namažete, je pak již nutné provádět mazání stále.

# Pokyny pro přimazávání vzduchu

Značka | Přimazávání vzduchu
--- | ---
Atlas Copco | Optimizer (1 litr) 9090 0000 04
Q8 | Chopin 46
Shell | Olej Shell Air Tool Oil S2 A 320

# Připojení stlačeného vzduchu

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

VÝSTRAHA

Stlačený vzduch

Vzduch při vysokém tlaku může způsobit závažné škody a vážná zranění.

- Nepřekračujte maximální tlak vzduchu.

- Ujistěte se, že hadice ani spojky nejsou poškozené nebo uvolněné.

Správné hodnoty tlaku vzduchu a velikosti hadice naleznete v části Technické údaje o výrobku - https://servaid.atlascopco.com nebo www.atlascopco.com.

Před připojením k nástroji zkontrolujte, zda jsou hadice a spojka čisté a bez prachu.

# Pokyny k instalaci

# Instalace soupravy rychlého přiblížení

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Klíče

- Imbusový klíč

- Vidlicový nástroj

- Šestihranný nástroj

- Momentový klíč

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s předním dílem směřujícím nahoru a s rukojetí vrtačky směřující doprava. Sejměte přední díl a vyjměte vrták pomocí klíčů.

2. Vrtačku ze svěráku uvolněte. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku.

3. Sejměte ochranný kryt vřetena.

4. Sejměte prstenec hloubky z vřetena pomocí vidlicového nástroje.

5. Poznamenejte si polohu kazety posuvu. Značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují aktuální posuv.

6. Vyjměte kazetu posuvu s použitím imbusového klíče.

7. Vysuňte vřeteno z pouzdra otáčením pomocí šestihranného nástroje proti směru hodinových ručiček, dokud nepůjde vřeteno vyjmout.

8. Sejměte kryt logické jednotky přívodu vzduchu a logickou jednotku přívodu vzduchu s použitím imbusového klíče.

   Neuvolňujete o-kroužky v horní části hlavice.

9. Povolte válec s použitím imbusového klíče.

10. Vrtačku ze svěráku uvolněte. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku.

11. Vyjměte dolní část hlavice s použitím imbusového klíče.

12. Vyjměte válec z dolní části hlavice.

13. Vyměňte válec za nový (je součástí soupravy) a vraťte jej zpět do polohy. Utáhněte válec s použitím imbusového klíče.

14. Vytáhněte nahoru kuželové ozubené kolo z hlavice.

15. Vytáhněte válec přímo dolů z hlavice.

16. Vyměňte válec za nový (je součástí soupravy). Vložte jej zpět na místo.

17. Vyměňte kuželové ozubené kolo za nové (je součástí soupravy) a vraťte jej zpět do polohy.

18. Vložte dolní část hlavice zpět na původní místo. Utáhněte ji šrouby.

19. Vrtačku ze svěráku uvolněte. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku.

20. Utáhněte válec se šrouby s použitím imbusového klíče.

21. Vložte logickou jednotku přívodu vzduchu zpět na původní místo. Vyměňte kryt za nový (je součástí soupravy) a vraťte jej zpět do polohy.

22. Namontujte vřeteno do pouzdra zespodu. Otočením šestihranného nástroje po směru hodinových ručiček o několik otáček vřeteno nasuňte.

23. Nainstalujte prstenec hloubky na vřeteno a přesuňte jej do pozice. Utáhněte prstenec vidlicovým nástrojem.

24. Vložte kazetu posuvu do původní polohy a ujistěte se, že značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují požadovaný posuv.

25. Pokud kazetu nelze nainstalovat snadno, otočte její drážky vidlicovým nástrojem a vyrovnejte je.

26. Nainstalujte podložky a čtyři šrouby do původních poloh. Utáhněte šrouby. Nainstalujte zámek a pojistný šroub. Utáhněte šroub.

27. Nasaďte ochranný kryt vřetena do původní polohy a zajistěte jej.

28. Vrtačku ze svěráku uvolněte. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku. Vložte vrták do vřetena. Umístěte klíče na pouzdro vřetena a základnu vrtáku, aby se nemohly otáčet, a utáhněte spoj. Nasaďte přední díl na vrtačku a zajistěte jej.

29. Vrtačku ze svěráku uvolněte. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku. Připojte vzduchovou hadici ke spojce. Proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

    1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

    2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Vřeteno se musí okamžitě zastavit.

    3. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte. Motor se nesmí restartovat.

    4. Odpojte vzduchovou hadici.

# Výměna vřetena

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Vidlicový nástroj

- Šestihranný nástroj

- Momentový klíč

- Imbusový klíč

- Klíče

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s předním dílem směřujícím nahoru a s rukojetí vrtačky směřující doprava. Sejměte přední díl a vyjměte vrták.

2. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku. Sejměte ochranný kryt vřetena.

3. Sejměte prstenec hloubky z vřetena vidlicovým nástrojem.

4. Poznamenejte si polohu kazety posuvu. Značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují aktuální posuv.

5. Vyjměte kazetu posuvu.

6. Vysuňte vřeteno z pouzdra otáčením pomocí šestihranného nástroje proti směru hodinových ručiček. Vyjměte vřeteno.

7. Proveďte kroky 4 až 11 v části „instalace vrtáku“.

8. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku. Připojte vzduchovou hadici ke spojce. Proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

   1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

   2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Vřeteno se musí okamžitě zastavit.

   3. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte. Motor se nesmí restartovat.

   4. Odpojte vzduchovou hadici.

# Instalace soupravy škrabky, pro vrtačky s indexovacím zařízením

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Klíč

- Inbusový klíč

- Montážní nástroj

Nutné předpoklady

Před instalací soupravy stěrače zkontrolujte, zda byly demontovány následující součásti:

- Přední díl

- Vrták

- Vřeteno

- Kryt vřetena

1. Upevněte vrtačku do svěráku.

2. Vyjměte adaptér a šroub.

3. Nasaďte pouzdro indexovacího zařízení na místo na hřídeli adaptéru.

4. Kápněte několik kapek prostředku na zajištění závitu na závity matice a utáhněte matici na pouzdře indexovacího zařízení. Utáhněte matici.

5. Vložte vlnitou podložku na místo na pouzdře indexovacího zařízení. Kápněte několik kapek prostředku na zajištění závitu na hřídel a připevněte ji k pouzdru indexovacího zařízení.

6. Zatlačte na tlačítko na pouzdře indexovacího zařízení tak, aby se matice snadněji posunula dolů do spodní polohy. Utáhněte přední matici na hřídeli do pouzdra indexovacího zařízení pomocí hákového kříže.

   VÝSTRAHA

   Nebezpečí rozdrcení

   Pokud není indexovací zařízení správně zajištěno, nástroj nepoužívejte! Nezajištění nástroje může způsobit otáčení celého nástroje a mít za následek závažnou škodu na majetku nebo úraz.

   - Ujistěte se, že čep blokovacího mechanismu je v rovině s matkou, přičemž úroveň tolerance je menší než 0,3 mm nad povrchem.

7. Sejměte zarážkové matice na vřetenu.

8. Namontujte prstenec stěrače na vřeteno a zajistěte jej čtyřmi šrouby.

   Dbejte, aby sražená hrana prstence stěrače směřovala k vrtáku.

9. Našroubujte zarážkovou matici na vřeteno.

10. Nainstalujte vřeteno do vrtačky.

11. Našroubujte zarážkovou matici na horní část vřetena.

12. Odřízněte trubici tak, aby odpovídala délce předního dílu.

    Prstenec stěrače na vřetenu se při vrtání nesmí vysunout z trubice.

13. Nainstalujte trubici a utáhněte ji.

    Zkontrolujte, zda se prstenec stěrače pohybuje plynule, aby nedošlo k poškození závitu.

    Nainstalujte přední díl.

# Instalace nástroje ChipLet

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Šroubovák Torx

- Imbusový klíč

- Montážní nástroj

Nutné předpoklady

Před instalací nástroje ChipLet zkontrolujte, zda byly demontovány následující součásti:

- Přední díl

- Vrták

- Vřeteno

- Kryt vřetena

1. Upevněte vrtačku do svěráku.

2. Vyšroubujte šroub a kryt kazety posuvu.

3. Vyšroubujte čtyři šrouby se dvěma těsnicími podložkami a kazetu posuvu.

4. Vyjměte ventil hloubkové polohy.

5. Vyšroubujte dva šrouby a krytku.

6. Vyjměte osovou podložku.

7. Vložte nástroj ChipLet s O-kroužkem na místo. Při dosednutí nástroje ChipLet na místo uslyšíte zvuk zacvaknutí.

8. Upevněte nástroj ChipLet dvěma šrouby a utáhněte je momentem 8 Nm.

9. Vložte ventil hloubkové polohy zpět na místo, zašroubujte jej a utáhněte momentem 1 Nm.

10. Vložte kazetu posuvu zpět na místo a utáhněte čtyři šrouby s dvěma podložkami momentem 8 Nm.

11. Vložte kryt kazety zpět na místo na kazetě a utáhněte jej jedním šroubem momentem 3 Nm.

# Výměna adaptéru přívodu vzduchu

Všechny nástroje PFD1500 budou standardně dodány adaptérem přívodu vzduchu se závitem NPT. V krabici bude při dodání navíc ještě adaptér přívodu vzduchu se závitem BSP.

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Klíč

1. Sejměte adaptér.

   Ujistěte se, že filtr je stále na správném místě.

2. Vyměňte adaptér za nový (nachází se v krabici). Přesuňte O-kroužek ze starého adaptéru na nový.

3. Adaptér umístěte zpět na původní místo. Utáhněte adaptér.

   Zkontrolujte, zda filtr je řádně upevněn.

# Instalace vrtačky

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Momentový klíč

- Imbusový klíč

- Vidlicový nástroj

- Šestihranný nástroj

- Klíče

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s jednotkou vzduchové logiky směřující nahoru a s rukojetí vrtačky směřující doprava.

2. Poznamenejte si polohu kazety posuvu. Značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují aktuální posuv.

3. Vyjměte zámek kazety, kazetu, pět šroubů a dvě podložky. Použijte klíč Torx na šroub zámku kazety a imbusový klíč na ostatní čtyři šrouby.

4. V případě potřeby nainstalujte prstenec počáteční polohy na vřeteno a přesuňte jej do pozice. Utáhněte prstenec vidlicovým nástrojem.

5. Namontujte vřeteno do pouzdra zespodu. Otočením šestihranného nástroje po směru hodinových ručiček o několik otáček vřeteno nasuňte.

6. Nainstalujte prstenec hloubky na vřeteno a přesuňte jej do pozice. Utáhněte prstenec vidlicovým nástrojem.

7. Vložte kazetu posuvu do původní polohy a ujistěte se, že značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují požadovaný posuv.

8. Pokud kazetu nelze nainstalovat snadno, otočte její drážky vidlicovým nástrojem a vyrovnejte je.

9. Nainstalujte podložky a čtyři šrouby do původních poloh. Utáhněte šrouby. Nainstalujte zámek a pojistný šroub. Utáhněte šroub.

10. Nasaďte ochranný kryt vřetena do původní polohy a zajistěte jej.

11. Otočte vrtačku horní stranou nahoru a upevněte ve svěráku. Vložte vrták do vřetena. Umístěte klíče na pouzdro vřetena a základnu vrtáku, aby se nemohly otáčet, a utáhněte spoj. Nasaďte přední díl na vrtačku a zajistěte jej.

12. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku. Připojte spojku pro vzduchovou hadici na konektor vrtačky. Připojte vzduchovou hadici ke spojce. Proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

    1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

    2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Vřeteno se musí okamžitě zastavit.

    3. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte. Motor se nesmí restartovat.

    4. Odpojte vzduchovou hadici.

# Instalace indexovacího zařízení

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Klíč

- Inbusový klíč

- Čípkový klíč

- Hákový klíč

Nutné předpoklady

Před instalací indexovacího zařízení zkontrolujte, zda byly demontovány následující součásti:

- Přední díl

- Vrták

- Vřeteno

- Kryt vřetena

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s jednotkou vzduchové logiky směřující dolů a s rukojetí vrtačky směřující doprava.

2. Pomocí klíče sejměte adaptér, který upevňuje přední díl. Vyšroubujte imbusovým klíčem šroub na pravé straně otvoru adaptéru.

3. Nasaďte velký otvor na pouzdře indexovacího zařízení do polohy na otvorem adaptéru, s tlačítkem proti sobě. Pokud je pouzdro indexovacího zařízení ve správné poloze, zapadne nyní kolík napravo od otvoru šroubu do pouzdra indexovacího zařízení.

4. Vložte matici na pouzdro indexovacího zařízení, se závity směřujícími dolů. Utáhněte matici krytu pomocí klíče s čípky.

5. Vložte vlnitou podložku a hřídel, s drážkami směřujícími dolů, do pouzdra indexovacího zařízení.

6. Zatlačte na tlačítko na pouzdře indexovacího zařízení tak, aby se matice snadněji posunula dolů do spodní polohy. Utáhněte přední matici na hřídeli do pouzdra indexovacího zařízení pomocí hákového kříže.

   VÝSTRAHA

   Nebezpečí rozdrcení

   Pokud není indexovací zařízení správně zajištěno, nástroj nepoužívejte! Nezajištění nástroje může způsobit otáčení celého nástroje a mít za následek závažnou škodu na majetku nebo úraz.

   - Ujistěte se, že čep blokovacího mechanismu je v rovině s matkou, přičemž úroveň tolerance je menší než 0,3 mm nad povrchem.

Po dokončení instalace nainstalujte součásti uvedené v seznamu výše.

# Příprava na vřetena 4141 0253 XX

S použitím tohoto vřetena můžete definovat vlastní velikost závitu.

Před provedení přípravy pro vřeteno si přečtěte následující pokyny:

1. Sejměte prstence z vřetena.

2. Vložte vřeteno do upínacího pouzdra s Ø 16 mm.

3. Upněte upínací pouzdro na závit vřetena. Závit nesmí vyčnívat o více než (L1). Viz obrázek níže.

4. Poznamenejte si rozměr hloubky vrtání (L2) a velikosti závitu (L3). Viz obrázek níže.

# Instalace soupravy škrabky, pro vrtačku bez indexovacího zařízení

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Klíč

- Imbusový klíč

- Montážní nástroj

- Pila

Nutné předpoklady

Před instalací soupravy stěrače zkontrolujte, zda byly demontovány následující součásti:

- Přední díl

- Vrták

- Vřeteno

- Kryt vřetena

1. Upevněte vrtačku do svěráku.

2. Sejměte adaptér.

3. Sejměte zarážkové matice na vřetenu.

4. Namontujte prstenec stěrače na vřeteno a zajistěte jej čtyřmi šrouby.

   Dbejte, aby sražená hrana prstence stěrače směřovala k vrtáku.

5. Našroubujte zarážkovou matici na vřeteno.

6. Nainstalujte vřeteno do vrtačky.

7. Našroubujte zarážkovou matici na horní část vřetena.

8. Odřízněte trubici tak, aby odpovídala délce předního dílu.

   Prstenec stěrače na vřetenu se při vrtání nesmí vysunout z trubice.

9. Nainstalujte trubici a utáhněte ji momentem 20 Nm.

   Zkontrolujte, zda se prstenec stěrače pohybuje plynule, aby nedošlo k poškození závitu.

   Nainstalujte přední díl.

# Provoz

# Pokyny pro ergonomickou práci

Při čtení tohoto seznamu obecných ergonomických doporučení zvažujte své pracoviště a zkuste vyhledat oblasti, kde byste mohli zlepšit podmínky z hlediska držení těla, umístění součástí či pracovního prostředí.

- Při práci dělejte časté přestávky a často měňte polohu.

- Přizpůsobte si pracoviště tak, aby vyhovovalo vašim potřebám a vykonávané práci.

  - Zajistěte si pohodlný dosah stanovením míst, kde musí být umístěny díly nebo nástroje, aby se zabránilo statickým pohybům.

  - Používejte vybavení pracoviště, jako jsou například stoly a židle, způsobem vhodným pro vykonávanou práci.

- Při montážních operacích se vyhýbejte pracovním polohám nad úrovní ramen nebo činnostem spojeným s nehybným držením těla.

  - Při práci v poloze nad úrovní ramen snižte zatížení nehybných svalů snížením váhy zátěže. Snížit zatížení nehybných svalů můžete také držením zátěže blíže u těla.

  - Zajistěte časté přestávky v práci.

  - Vyhýbejte se extrémním polohám paží a zápěstí, zejména u operací vyžadujících vynaložení určité síly.

- Zajistěte si pohodlné zorné pole minimalizací pohybů očí a hlavy během práce.

- Při práci používejte vhodné osvětlení.

- V hlučném prostředí používejte ochranu sluchu.

- V prašném prostředí používejte systém na odsávání prachu nebo protiprachovou masku.

# Pokyny ke konfiguraci

# Výměnné moduly

Všechny moduly vrtačky můžete snadno měnit:

Pozice | Modul
--- | ---
1 | Hlava
2 | Podávací kazeta
3 | Pneumatická logická jednotka
4 | Rozdělovací převod
5 | Převod rozsahu otáček
6 | Lopatkový motor
7 | Ventil motoru

# Změna rychlosti

1. Vyjměte ventil motoru, lopatkový motor a převod rozsahu otáček.

2. V případě potřeby změňte poměr rozdělovacího převodu následujícím způsobem:

   1. Vyjměte rozdělovací převod.

   2. Posuňte hřídel (1) rozdělovacího převodu na nastavení požadovaného poměru. Viz obrázek níže. Klepnutí indikuje, že hřídel se posunula do požadované polohy. Pomocí vidlicového nástroje (4141 1114 00) zajistěte hřídel ve správné poloze, viz část „Rychlost“.

   3. Vyrovnejte otvory rozdělovacího převodu nad šrouby a zajistěte, aby hlavice hřídele byla vyrovnána s vrtací hlavicí.

   4. Pečlivě posuňte rozdělovací převod na místo. Otáčejte drážkovanou hřídelí (2), dokud hřídel (1) nezapadne na místo.

   5. Přidržujte pastorek (3) na místě pomocí vidlicového nástroje (4080 1114 00), otáčejte drážkovanou hřídelí (2) a zlehka zatlačujte rozdělovací převod směrem dopředu, dokud hřídel (1) nedosedne na pastorek.

   6. Zlehka zatlačujte rozdělovací převod směrem dopředu, dokud nezacvakne na místo.

3. V případě potřeby nainstalujte nový převod rozsahu. V opačném případě vraťte ten původní do jeho původní polohy. Otočte planetový převod tak, aby se vyrovnal s drážkami.

4. Vraťte lopatkový motor a ventil motoru do jejich původních poloh. Pomocí vidlicového nástroje (4080 1114 00) otáčejte rotorem proti směru hodinových ručiček, aby se vyrovnal s drážkami.

5. Před použitím vrtačky proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

   1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

   2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno na místě. Vřeteno se musí okamžitě zastavit.

   3. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte. Motor se nesmí restartovat.

   4. Odpojte vzduchovou hadici.

   5. Znovu připojte vzduchovou hadici.

# Změna rychlosti posuvu

Otočením kazety posuvu o 180 stupňů změníte rychlosti posuvu kazety. Pokud chcete použít jinou rychlost posuvu, vyberte příslušnou kazetu z tabulky rychlostí posuvu v části „Přehled“.

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Při výměně kazety posuvu postupujte následovně:

1. Vyjměte starou kazetu.

2. Vložte novou kazetu na místo. Před zajištěním kazety zkontrolujte označení na konci kazety blíže k vřetenu a ujistěte se, že orientace kazety je správná.

3. Před použitím vrtačky proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

   1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

   2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Přívod vzduchu do motoru se přeruší a vřeteno se zastaví.

   3. Odpojte vzduchovou hadici.

   4. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte.

   5. Znovu připojte vzduchovou hadici.

# Provozní pokyny

# Před provozem vrtačky

VÝSTRAHA

Nebezpečí rozdrcení

Pokud není indexovací zařízení správně zajištěno, nástroj nepoužívejte! Nezajištění nástroje může způsobit otáčení celého nástroje a mít za následek závažnou škodu na majetku nebo úraz.

- Ujistěte se, že čep blokovacího mechanismu je v rovině s matkou, přičemž úroveň tolerance je menší než 0,3 mm nad povrchem.

VÝSTRAHA

Nebezpečí rozdrcení

Během provozu a používání udržujte bezpečnou vzdálenost od nástroje. Otáčející se nástroj může způsobit vážné zranění.

- Zajistěte, aby během provozu a používání nebyly žádné části těla v blízkosti nástroje.

Před dalším provozem vrtačky musí být splněny následující podmínky:

- Přední díl zajištěný v držáku.

- Vzduchová hadice připojená k vrtačce.

Kontrolujte funkci tlačítka nouzového zastavení následujícím způsobem:

1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Vřeteno se musí okamžitě zastavit.

3. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte. Motor se nesmí restartovat.

4. Odpojte vzduchovou hadici.

5. Znovu připojte vzduchovou hadici.

Před provozem vrtačky proveďte následující kroky:

1. Zajistěte nástroj v upínáku.

2. Uvolněte indexovací zařízení stisknutím tlačítka na něm, aby bylo možno nastavit polohu nástroje.

3. Uvolněním tlačítka zajistěte nástroj v požadované poloze.

4. Zkontrolujte, zda čelo zajišťovacího kolíku je na úrovni povrchu matice.

5. Rozkývejte nástroj do stran, abyste se ujistili, že je zajištěn v požadované poloze.

# Používání vrtačky

VÝSTRAHA

Nebezpečí rozdrcení

Během provozu a používání udržujte bezpečnou vzdálenost od nástroje. Otáčející se nástroj může způsobit vážné zranění.

- Zajistěte, aby během provozu a používání nebyly žádné části těla v blízkosti nástroje.

Vrtačku můžete používat následujícím postupem:

K rychlému přiblížení vrtáku k obrobku... | stiskněte tlačítko rychlého přiblížení (volitelné). Nezapomeňte zastavit vrták v bezpečné vzdálenosti od obrobku.
K zahájení vrtání... | stiskněte spouštěcí tlačítko.
K zastavení vrtání a zatažení vřetena do startovní polohy... | stiskněte tlačítko zatažení.
K vypnutí motoru v případě nebezpečí... | stiskněte tlačítko nouzového zastavení.
K resetování tlačítka nouzového zastavení a obnovení normálního provozu... | vytáhněte tlačítko nouzového zastavení. Odpojte vzduchovou hadici a jejím opětovným připojením resetujte logickou jednotku přívodu vzduchu.

# Servis

# Pokyny k údržbě

# Servisní doporučení

Doporučuje se pravidelně provádět preventivní údržbu. Viz podrobné informace o preventivní údržbě. Pokud produkt nefunguje správně, vyřaďte jej z provozu a zkontrolujte.

Pokud nejsou žádné podrobné informace o preventivní údržbě uvedeny, postupujte podle následujících obecných pokynů:

- Pečlivě vyčistěte příslušné součásti.

- Vyměňte jakékoliv vadné nebo opotřebované díly.

# Preventivní údržba

Denní údržba: odzkoušejte funkci tlačítka nouzového zastavení.

Doporučení ohledně údržby uvedená níže se týkají vrtání otvorů v hliníku a titanu.

Obsah každé soupravy je uveden v seznamu náhradních dílů.

# Vřeteno

| Vrták/materiál | Vrták/materiál | Vrták/materiál
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cykly | (Použijte soupravu, objednací č.)* | (Použijte soupravu, objednací č.)* | (Použijte soupravu, objednací č.)*
Po každém 1000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 3000 vyvrtaných otvorů |  |  | 4141 0087 80, 4141 0087 90
Po každých 6000 vyvrtaných otvorů | 4141 0087 80, 4141 0087 90 | 4141 0087 80, 4141 0087 90 |
Po každých 12000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 24000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 48000 vyvrtaných otvorů |  |  |

* Objednejte správnou soupravu pro vaše konkrétní vřeteno, viz seznam náhradních dílů.

# Podávací kazeta

| Vrták/materiál | Vrták/materiál | Vrták/materiál
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cykly | (Použijte soupravu, objednací č.)* | (Použijte soupravu, objednací č.)* | (Použijte soupravu, objednací č.)*
Po každém 1000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 3000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 6000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 12000 vyvrtaných otvorů |  |  | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96
Po každých 24000 vyvrtaných otvorů |  | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 |
Po každých 48000 vyvrtaných otvorů | 4141 0034 91, 4141 0034 92 4141 0034 93, 4141 0034 94 4141 0034 95, 4141 0034 96 |  |

* Objednejte správnou soupravu pro vaši konkrétní podávací kazetu, viz seznam náhradních dílů.

# Hlava

| Vrták/materiál | Vrták/materiál | Vrták/materiál
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cykly | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.)
Po každém 1000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 3000 vyvrtaných otvorů |  |  | 4141 0063 90
Po každých 6000 vyvrtaných otvorů | 4141 0063 90 | 4141 0063 90 | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91
Po každých 12000 vyvrtaných otvorů |  |  | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b
Po každých 24000 vyvrtaných otvorů | 4141 0012 91b, 4141 0012 92a 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0019 91 | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b, 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91 | 4141 0007 90b, 4141 0007 91a 4141 0012 91b, 4141 0012 92a, 4141 0019 91
Po každých 48000 vyvrtaných otvorů | 4081 0452 90, 4081 0453 90, 4081 0454 90a, 4081 0455 90b |  |

a – Pouze pro modely s rychlým posunem. b – Pouze pro modely bez rychlého posunu.

# Lopatkový motor (suchý vzduch)

| Vrták/materiál | Vrták/materiál | Vrták/materiál
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cykly | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.)
Po každém 1000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 3000 vyvrtaných otvorů |  | 4081 0457 90 | 4081 0457 90
Po každých 6000 vyvrtaných otvorů | 4081 0457 90 |  |
Po každých 12000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 24000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 48000 vyvrtaných otvorů | 4141 0168 90 | 4141 0168 90 | 4141 0168 90

# Lopatkový motor (mazaný vzduch)

| Vrták/materiál | Vrták/materiál | Vrták/materiál
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cykly | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.)
Po každém 1000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 3000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 6000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 12000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 24000 vyvrtaných otvorů |  | 4081 0457 90 | 4081 0457 90
Po každých 48000 vyvrtaných otvorů | 4141 0168 90, 4081 0457 90 | 4141 0168 90 | 4141 0168 90

# Převod rozsahu otáček

| Vrták/materiál | Vrták/materiál | Vrták/materiál
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cykly | (Použijte soupravu, objednací č.)* | (Použijte soupravu, objednací č.)* | (Použijte soupravu, objednací č.)*
Po každém 1000 vyvrtaných otvorů |  |  | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 94 4141 0037 95
Po každých 3000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 6000 vyvrtaných otvorů |  | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 94 4141 0037 95 |
Po každých 12000 vyvrtaných otvorů | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 93 4141 0037 94, 4141 0037 95 |  |
Po každých 24000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 48000 vyvrtaných otvorů |  |  |

* Objednejte správnou soupravu pro váš konkrétní převod rozsahu otáček, viz seznam náhradních dílů.

# Ventil motoru

| Vrták/materiál | Vrták/materiál | Vrták/materiál
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cykly | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.)
Každý den | Zkouška funkce* | Zkouška funkce* | Zkouška funkce*
Po každém 1000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 3000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 6000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 12000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 24000 vyvrtaných otvorů | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91
Po každých 48000 vyvrtaných otvorů |  |  |

* Nouzové zastavení.

# Pneumatická logická jednotka

| Vrták/materiál | Vrták/materiál | Vrták/materiál
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cykly | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.)
Po každém 1000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 3000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 6000 vyvrtaných otvorů |  |  | 4141 0164 90
Po každých 12000 vyvrtaných otvorů | 4141 0164 90 | 4141 0164 90 |
Po každých 24000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 48000 vyvrtaných otvorů |  |  |

# Rozdělovací převod

| Vrták/materiál | Vrták/materiál | Vrták/materiál
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cykly | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.)
Po každém 1000 vyvrtaných otvorů |  |  | 4141 0051 90
Po každých 3000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 6000 vyvrtaných otvorů |  | 4141 0051 90 |
Po každých 12000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 24000 vyvrtaných otvorů | 4141 0051 90 |  |
Po každých 48000 vyvrtaných otvorů |  |  |

# Pokyny k mazání

# Ochrana proti korozi a čištění

Voda ve stlačeném vzduchu může způsobit korozi. Aby se zabránilo vzniku koroze, důrazně doporučujeme nainstalovat sušičku vzduchu.

Voda a částice mohou způsobit zadírání lopatek a ventilů. Tomu lze zabránit nainstalováním vzduchového filtru v blízkosti produktu tak, aby nedošlo k poklesu tlaku.

# Pokyny k mazání

Ověřená maziva:

Mazivo | Popis
--- | ---
A | Klübersynth PEG 46-121. Je možné naplnit mazivem 1 KG (objednací č. 4081 0487 90).
B | Olej na lopatkový motor (Q8 Chopin S46)

Všechny o-kroužky je nutné před montáží namazat mazivem A nebo B (tenká vrstva).

# Převod rozsahu otáček

Celkové množství maziva: 15 ml.

Otočte převodem při mazání alespoň o dvě otočky.

Zkontrolujte, zda se převod otáčí normálně, bez zadrhávání.

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Před montáží zkontrolujte, zda je vnější a kluzný povrch radiálních těsnění namazán mazivem A.
A2 | Zajistěte, aby byla jehlová ložiska kompletně naplněna mazivem A.
A3 | Zajistěte, aby byly o-kroužky dobře namazány mazivem A.

# Indexovací zařízení 4141 0912 90

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Naneste tenkou vrstvu maziva A.
A2 | Zajistěte, aby byly o-kroužky dobře namazány mazivem A.
A3 | Zajistěte, aby byly všechny mezery mezi ozubenými koly dobře vyplněny mazivem A.

# Převod rozsahu otáček

Celkové množství maziva: 27 ml.

Otočte převodem při mazání alespoň o dvě otočky.

Zkontrolujte, zda se převod otáčí normálně, bez zadrhávání.

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Před montáží zkontrolujte, zda je vnější a kluzný povrch radiálních těsnění namazán mazivem A.
A2 | Zajistěte, aby byla jehlová ložiska kompletně naplněna mazivem A.
A3 | Zajistěte, aby byly o-kroužky dobře namazány mazivem A.

# Motor

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Zajistěte, aby byly o-kroužky dobře namazány mazivem A.
B2 | Naneste tenkou vrstvu maziva B na koncové desky (budou zakrývat průměr rotoru).
B3 | Vnitřní válec (sestavte motor, přidejte dvě kapky maziva B vstupním otvorem v zadní koncové desce, otočte rotorem tak, aby se olej rozprostřel uvnitř motoru).

# Rozdělovací převod

Celkové množství maziva: 15 ml.

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Před montáží zkontrolujte, zda jsou radiální těsnění naplněna mazivem A, namažte také vnější a kluzné povrchy.
A2 | Zajistěte, aby byla jehlová ložiska kompletně naplněna mazivem A.

# Indexovací zařízení 4141 0306 91

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Naneste tenkou vrstvu maziva A.
A2 | Zajistěte, aby byly o-kroužky dobře namazány mazivem A.
A3 | Zajistěte, aby byly všechny mezery mezi ozubenými koly dobře vyplněny mazivem A.

# Hlava

Celkové množství maziva: 28 ml.

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Naneste tenkou vrstvu maziva A.
A2 | Zajistěte, aby byly o-kroužky namazány mazivem A.
A3 | Zajistěte, aby byly všechny mezery mezi ozubenými koly dobře vyplněny mazivem A.
A4 | Naplňte vnitřní lichoběžníkový závit mazivem A.
A5 | Zajistěte, aby byly všechny mezery mezi ozubenými koly dobře vyplněny mazivem A (5 ml na díl).

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Naneste tenkou vrstvu maziva A.
A2 | Zajistěte, aby byly o-kroužky dobře namazány mazivem A.
A3 | Zajistěte, aby byly všechny mezery mezi ozubenými koly dobře vyplněny mazivem A.
A4 | Naneste tenkou vrstvu maziva A na vnitřní stranu.
A5 | Naneste minimálně 10 ml maziva A.

* Pouze pro modely s rychlým přiblížením.

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Zajistěte, aby byly všechny mezery mezi ozubenými koly dobře vyplněny mazivem A (5 ml na díl).
A2 | Zajistěte, aby byly o-kroužky dobře namazány mazivem A.

# Ventil motoru

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Naneste tenkou vrstvu maziva A.

# Pokyny k opravě

# Uvolněte vřeteno

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Momentový klíč

- Imbusový klíč

- Čípkový klíč

- Klíč

- Vidlicový nástroj

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s logickou jednotkou přívodu vzduchu směřující nahoru a s rukojetí vrtačky směřující doprava. Sejměte ochranný kryt vřetena.

2. Poznamenejte si polohu kazety posuvu. Značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují aktuální posuv.

3. Vyjměte zámek kazety, kazetu, pět šroubů a dvě podložky. Použijte klíč Torx na šroub zámku kazety a imbusový klíč na ostatní čtyři šrouby.

4. Vytáhněte spojku.

5. Nasaďte klíč s čípky v původní poloze spojky, se čtyřmi čepy směrujícími dolů. Otáčejte klíčem, dokud čepy nezapadnou do polohy.

6. Poznamenejte si polohu vřetena:

   1. Pokud je vřeteno ve startovní poloze – otáčejte klíčem s čípky proti směru hodinových ručiček pomocí klíče, dokud se vřeteno neuvolní.

   2. Pokud je vřeteno v závěrečné poloze vrtání – otáčejte klíčem s čípky po směru hodinových ručiček pomocí klíče, dokud se vřeteno neuvolní.

7. Vytáhněte klíč s čípky.

8. Nainstalujte spojku v původní poloze.

9. Vložte kazetu posuvu do původní polohy a ujistěte se, že značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují požadovaný posuv.

10. Pokud kazetu nelze nainstalovat snadno, otočte její drážky vidlicovým nástrojem a vyrovnejte je.

11. Nainstalujte podložky a čtyři šrouby do původních poloh. Utáhněte šrouby. Nainstalujte zámek a pojistný šroub. Utáhněte šroub.

12. Nasaďte ochranný kryt vřetena do původní polohy a zajistěte jej.

13. Připojte vzduchovou hadici ke spojce. Proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

    1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

    2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Vřeteno se musí okamžitě zastavit.

    3. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte. Motor se nesmí restartovat.

    4. Odpojte vzduchovou hadici.

Před použitím nástroje odzkoušejte ventil startovní polohy a ventil hloubky, zda fungují správně.

Krok 1 – Proveďte vizuální zkoušku. Vyjměte ventily z nástroje. Otáčejte ventily po směru hodinových ručiček vidlicovým nástrojem. Stlačte ventily a sledujte, zda je pružina v pořádku.

Krok 2 – Viz část „Zkouška těsnosti“.

# Pokyny k provádění demontáže/montáže

# Pokyny pro lamelový motor

VÝSTRAHA

Škodlivé účinky polymeru

Lamely v tomto výrobku obsahují PTFE (syntetický fluoropolymer). V důsledku opotřebení se uvnitř výrobku mohou nacházet částice PTFE. Při zahřívání PTFE mohou vznikat výpary, které způsobují horečku z polymerových výparů s příznaky podobnými chřipce, zejména při kouření kontaminovaného tabáku.

Při manipulaci s lamelami a jinými součástmi je třeba dodržovat zdravotní a bezpečnostní pokyny týkající se PTFE:

- Během provádění oprav/údržby tohoto výrobku nekuřte.

- Částice PTFE nesmějí přijít do styku s otevřeným ohněm, žárem nebo teplem.

- Části motoru je nutné omývat čisticí kapalinou, nikoliv pouze ofukovat vzduchem.

- Než se začnete věnovat jakékoliv jiné činnosti, umyjte si ruce.

V této části

- Demontáž
- Kontrola součástí motoru
- Montáž – pomocí metody Bäckströms

# Demontáž

Servisní nástroje jsou rovněž zahrnuty do naší Základní sady servisních nástrojů. Další informace viz objednací č. 9835 5485 00

Demontážní nástroj – upínací trn A

Objednací číslo | Ø D | Ø C
--- | --- | ---
4080 0182 01 | 7 | 3,5
4080 0182 02 | 8 | 4,5
4080 0182 03 | 9 | 5,5
4080 0182 04 | 10 | 6,5
4080 0182 05 | 13 | 8,5
4080 0182 06 | 16 | 10,5
4080 0182 07 | 19 | 12,5
4080 0182 08 | 22 | 15,5
4080 0182 09 | 24 | 17,5
4080 0182 10 | 26 | 20,5
4080 0182 11 | 30 | 25,5
4080 0182 12 | 35 | 30,5
4080 0182 13 | 40 | 35,5
4080 0182 14 | 47 | 40,5

# Kontrola součástí motoru

# Montáž – pomocí metody Bäckströms

E: Kuličkové ložisko

Servisní nástroje jsou rovněž zahrnuty do naší Základní sady servisních nástrojů. Další informace viz objednací č. 9835 5485 00

Demontážní nástroj – upínací trn B

Objednací číslo | Ø D | Ø C
--- | --- | ---
4080 0567 04 | 12,5 | 5,2
4080 0567 11 | 14,5 | 6,5
4080 0567 01 | 15,5 | 5,2
4080 0567 05 | 18,5 | 6,2
4080 0567 02 | 18,5 | 8,2
4080 0567 06 | 21,5 | 7,5
4080 0567 03 | 21,5 | 8,2
4080 0567 07 | 25,5 | 10,5
4080 0567 08 | 27,5 | 12,5
4080 0567 09 | 31,5 | 15,5
4080 0567 10 | 34,5 | 18,5

# Pokyny pro lamelový motor

VÝSTRAHA

Škodlivé účinky polymeru

Lamely v tomto výrobku obsahují PTFE (syntetický fluoropolymer). V důsledku opotřebení se uvnitř výrobku mohou nacházet částice PTFE. Při zahřívání PTFE mohou vznikat výpary, které způsobují horečku z polymerových výparů s příznaky podobnými chřipce, zejména při kouření kontaminovaného tabáku.

Při manipulaci s lamelami a jinými součástmi je třeba dodržovat zdravotní a bezpečnostní pokyny týkající se PTFE:

- Během provádění oprav/údržby tohoto výrobku nekuřte.

- Částice PTFE nesmějí přijít do styku s otevřeným ohněm, žárem nebo teplem.

- Části motoru je nutné omývat čisticí kapalinou, nikoliv pouze ofukovat vzduchem.

- Než se začnete věnovat jakékoliv jiné činnosti, umyjte si ruce.

V této části

- Demontáž
- Kontrola součástí motoru
- Montáž – pomocí metody Bäckströms

# Demontáž

Servisní nástroje jsou rovněž zahrnuty do naší Základní sady servisních nástrojů. Další informace viz objednací č. 9835 5485 00

Demontážní nástroj – upínací trn A

Objednací číslo | Ø D | Ø C
--- | --- | ---
4080 0182 01 | 7 | 3,5
4080 0182 02 | 8 | 4,5
4080 0182 03 | 9 | 5,5
4080 0182 04 | 10 | 6,5
4080 0182 05 | 13 | 8,5
4080 0182 06 | 16 | 10,5
4080 0182 07 | 19 | 12,5
4080 0182 08 | 22 | 15,5
4080 0182 09 | 24 | 17,5
4080 0182 10 | 26 | 20,5
4080 0182 11 | 30 | 25,5
4080 0182 12 | 35 | 30,5
4080 0182 13 | 40 | 35,5
4080 0182 14 | 47 | 40,5

# Kontrola součástí motoru

# Montáž – pomocí metody Bäckströms

E: Kuličkové ložisko

Servisní nástroje jsou rovněž zahrnuty do naší Základní sady servisních nástrojů. Další informace viz objednací č. 9835 5485 00

Demontážní nástroj – upínací trn B

Objednací číslo | Ø D | Ø C
--- | --- | ---
4080 0567 04 | 12,5 | 5,2
4080 0567 11 | 14,5 | 6,5
4080 0567 01 | 15,5 | 5,2
4080 0567 05 | 18,5 | 6,2
4080 0567 02 | 18,5 | 8,2
4080 0567 06 | 21,5 | 7,5
4080 0567 03 | 21,5 | 8,2
4080 0567 07 | 25,5 | 10,5
4080 0567 08 | 27,5 | 12,5
4080 0567 09 | 31,5 | 15,5
4080 0567 10 | 34,5 | 18,5

# Montáž indexovacího zařízení

Při montáži indexovacího zařízení nebo jeho přesunu na jiný nástroj proveďte následující kroky:

1. Povolte matici spojující indexovací zařízení s hlavou nástroje.

2. Očistěte závit matice od lepidla.

3. Zkontrolujte drážky ve spodní části, která je připojena k přednímu dílu indexovacího zařízení, zda nejsou poškozené. Odstraňte veškeré lepidlo.

4. Zkontrolujte drážky čepu blokovacího mechanismu horního krytu indexovacího zařízení na poškození a odstraňte veškeré lepidlo. Když je indexovací zařízení rozpojeno, stiskněte tlačítko a ujistěte se, že čep blokovacího mechanismu indexovacího zařízení hladce zapadá a vysouvá se z krytu.

5. Je-li součást indexovacího zařízení poškozena, vyměňte ji, případně celé indexovací zařízení.

# Odstraňování závad

# Přehled řešení problémů

Problémy se mohou týkat poruch ventilů a spojek, viz obrázek níže.

Pozice | Modul
--- | ---
1 | Ventil startovní polohy
2 | Ventil ochrany proti přetížení
3 | Ventil hloubky
4 | Spojka proti přetížení

V tabulce níže jsou popsány nejběžnější problémy, jejich možné příčiny a akce pro odstraňování těchto problémů.

Problémy | Možné příčiny | Akce
--- | --- | ---
Motor se po uvolnění spouštěcího tlačítka zastaví. Tlačítko rychlého přiblížení* funguje správně. | Netěsnost ventilu startovní polohy. | 1. Vyjměte ventil startovní polohy. 2. Proveďte zkoušku těsnosti ventilu, viz část „Zkouška těsnosti“. 3. Pokud jsou výsledky zkoušky nedostatečné, ventil vyměňte. V opačném případě se obraťte na servisní středisko společnosti Atlas Copco.
Vřeteno se zatahuje ještě před dokončením vrtacího cyklu. Tlačítko rychlého přiblížení* funguje správně. | Netěsnost ventilu hloubky. | 1. Vyjměte ventil hloubky vrtání. 2. Proveďte zkoušku těsnosti ventilu, viz část „Zkouška těsnosti“. 3. Pokud jsou výsledky zkoušky nedostatečné, ventil vyměňte a dokončete proceduru. Pokud zkouška neprokáže žádnou závadu, pokračujte v proceduře.
| Netěsný ventil ochrany proti přetížení. | 4. Vyjměte ventil ochrany proti přetížení. 5. Proveďte zkoušku těsnosti ventilu, viz část „Zkouška těsnosti“. 6. Pokud jsou výsledky zkoušky nedostatečné, ventil vyměňte a dokončete proceduru. Pokud zkouška neprokáže žádnou závadu, pokračujte v proceduře.
| Ochrana proti přetížení se aktivuje kvůli nadměrné síle posuvu. | 7. Odzkoušejte vrtačku bez zátěže. 8. Pokud vrtačka funguje správně bez zátěže, optimalizujte zátěž snížením rychlosti posuvu nebo výměnou vrtáku. Poté proceduru dokončete. Pokud zkouška bez zátěže neprokáže žádné zlepšení, pokračujte v proceduře.
| Spojka proti přetížení je zablokována v otevřené poloze. | 9. Vyjměte kazetu posuvu. 10. Vyjměte spojku proti přetížení. Pokud spojka vydá hlasitý zvuk klepnutí, došlo k jejímu uvolnění. Nainstalujte spojku v původní poloze a vrtačku odzkoušejte. Pokud se výkon vrtačky zlepší, dokončete proceduru. 11. Proveďte zkoušku spojky podle části „Zkouška spojky proti přetížení“. 12. Pokud je výsledek zkoušky nedostatečný, spojku vyměňte a dokončete proceduru. Pokud zkouška neprokáže žádnou závadu, pokračujte v proceduře. 13. Nainstalujte spojku v původní poloze. 14. Nainstalujte kazetu posuvu v původní poloze. Proceduru dokončete.

* Volitelná funkce.

# Odzkoušejte spojku proti přetížení

1. Upněte zkušební nástroj do svěráku.

2. Připevněte spojku do konektoru (3) a na spojku umístěte šestihranný nástroj. Viz obrázek níže.

3. Utáhněte spojku proti směru hodinových ručiček momentem 10 Nm ±2 Nm. Pokud spojka funguje správně, ozve se při jejím uvolnění ve specifikovaném rozsahu momentu hlasitý zvuk klepnutí.

# Zkouška těsnosti

1. Pokud je ventil připevněn k nástroji, vyjměte jej. Použijte vidlicový nástroj (4080 1114 00) a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček.

2. Vložte ventil do konektoru (1) zkušebního nástroje a utáhněte momentem 0,7 Nm. Viz obrázek níže.

3. Připojte vzduchovou hadici ke konektoru (2).

4. Dvakrát až třikrát stiskněte páku nástroje, abyste dosáhli tlaku vzduchu 6,3 baru (90 psi).

5. Změřte únik vzduchu pomocí měřicího přístroje. Únik vzduchu během 10 sekund musí být méně než 0,3 l/min.

6. Pokud je výsledek zkoušky nedostatečný, ventil vyměňte. Pokud zkouška neprokáže žádnou závadu, pokračujte v proceduře.

7. Nainstalujte ventil v původní poloze a utáhněte jej pomocí vidlicového nástroje na moment 0,7 Nm.

# Recyklace

# Nařízení o ochraně životního prostředí

Po vyřazení z provozu musí být produkt řádně recyklován. Produkt rozmontujte a jednotlivé součásti recyklujte podle místních předpisů.

Baterie musí být předány příslušné organizaci provádějící jejich likvidaci ve vaší zemi.