# 松开转轴

警告

确保气源未连接。

小心

边缘锋利！请穿戴手套以避免受伤。只允许有经验的维护人员装配或拆卸本产品。

所需的工具

- 老虎钳

- 梅花扳手

- 内六角扳手

- 插销扳手

- 扳手

- 叉形工具

1. 将钻机以气动逻辑控制单元朝上、电钻手柄朝右的方式，固定在带橡胶垫的虎钳上。拆下转轴护罩。

2. 注意进给匣的位置。进给匣端部最靠近转轴的标记，指示实际的进给速率。

3. 拆下进给匣锁、进给匣、五颗螺钉和两个垫圈。用梅花扳手转动进给匣锁上的螺钉，用内六角扳手转动其他四颗螺钉。

4. 拉出离合器。

5. 在四个插销朝下的情况下，将插销扳手放入离合器的原先位置。转动扳手，直到插脚锁到位。

6. 注意转轴的位置：

   1. 如果转轴位于起始位置 – 应用扳手逆时针旋转插销扳手，直到转轴松开为止。

   2. 如果转轴位于完钻位置 – 应用扳手顺时针旋转插销扳手，直到转轴松开为止。

7. 拉出插销扳手。

8. 将离合器安回原位。

9. 将进给匣安回原位，确保进给匣端部最靠近转轴的标记，指示所需的进给速率。

10. 如果安装进给匣有困难，请用叉形工具旋转其花键使它们对准。

11. 将垫圈和四颗螺钉安回原位。拧紧螺钉。装上锁和锁螺钉。拧紧螺钉。

12. 将转轴护罩装回原位并固定。

13. 将空气软管与喷嘴相连。对紧急停止按钮进行功能检测：

    1. 按压启动按钮。

    2. 按压紧急停止按钮，使其锁到位。转轴必须立即停止。

    3. 拉动紧急停止按钮将其复位。马达不得重新启动。

    4. 断开空气软管。

使用工具之前，应检测起始位置阀和深度阀，以确保其无故障。

第 1 步 – 目视检测。取下工具上的阀门。使用叉形工具顺时针旋转阀门。按压阀门，查看弹簧功能是否正常。

第 2 步 – 请参见“泄漏测试”一节。