# Сборка индексатора

Выполните следующие шаги по сборке индексатора или перемещения его на другой инструмент:

1. Ослабьте гайку, которая соединяет индексатор с головкой инструмента.

2. Очистите резьбу гайки от клея.

3. Проверьте шлицы с нижней части, которая присоединяется к передней части индексатора, на наличие повреждений. Удалите весь клей.

4. Проверьте шлицы на стопорном штифте с верхней части корпуса индексатора на наличие повреждений и удалите весь клей. В разобранном состоянии индексатора нажмите кнопку, чтобы убедиться, что стопорный штифт на нем свободно входит и выходит из корпуса.

5. Замените деталь или весь индексатор, если его детали имеют повреждения.