# 인덱서 설치

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- 바이스

- 스패너

- Allen 키

- 핀 스패너

- 훅 렌치

전제 조건

인덱서를 설치하기 전에, 다음 구성부품이 제거되었는지 확인하십시오.

- 전면 부품

- 드릴 비트

- 스핀들

- 스핀들 가드

1. 바이스 안의 드릴을 에어 로직 기기를 아래로 향한채 그리고 드릴 핸들을 우측으로 향한채 고무 패드로 고정합니다.

2. 스패너를 사용하여 전면 부품을 고정시키고 있는 어댑터를 제거합니다. 앨런 볼트용 렌치를 사용하여 어댑터 구멍의 오른쪽에 있는 나사를 제거합니다.

3. 누름 버튼을 마주한 상태에서 어댑터 구멍 위로 인덱스 하우징의 큰 구멍을 제자리에 넣습니다. 인덱스 하우징이 정확한 위치에 들어가면, 나사 구멍의 우측 플러그가 인덱스 하우징에 맞게 됩니다.

4. 나삿니를 아래로 향한 채 인덱스 하우징에 너트를 넣습니다. 핀 스패너로 너트를 고정하십시오.

5. 스핀들을 아래로 향한 채 파형 와셔와 축을 인덱스 하우징에 넣습니다.

6. 너트가 쉽게 아래쪽으로 내려오도록 인덱스 하우징의 버튼을 누릅니다. 훅 렌치로 축의 전면 너트를 인덱스 하우징에 고정합니다.

   경고

   압착 위험

   인덱서가 제대로 잠기지 않을 경우 공구를 작동하지 마십시오! 잠기지 않은 공구는 전체 공구를 돌아가게 해서 심각한 재산 피해와 신체상의 손상을 초래할 수 있습니다.

   - 잠금 핀이 표면 위 0.3mm 미만의 공차 레벨로 너트 표면에 플러시되는지 확인하십시오.

설치한 후에 위의 목록에 있는 부품을 설치합니다.