# Silnik

Poz. | Opis
--- | ---
A1 | Pierścienie O-ring należy dobrze posmarować środkiem smarnym A.
B2 | Nałożyć cienką warstwę środka smarnego B na powierzchnie czołowe (smar powinien pokryć całą średnicę wirnika).
B3 | Cylinder wewnętrzny (kompletny silnik, wprowadzić dwie krople środka smarnego B przez otwór wlotowy w tylnej powierzchni czołowej, obracając wirnik, aby olej został rozprowadzony w silniku).