# フィード速度の変更

フィードカセットを180度回転させると、カセットのフィード速度を変更できます。別のフィード速度が必要な場合、概要セクションのテーブルフィード速度から適切なカセットを選択します。

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

フィードカセットを交換するには、次のように行います。

1. 古いカセットを取り外します。

2. 新しいカセットを所定位置に入れます。カセットを固定する前に、スピンドルに最も近いカセット端部のマークを読み取り、カセットの向きが正しいことを確認してください。

3. ドリルを操作する前に非常停止ボタンの機能テストを行います。

   1. スタートボタンを押します。

   2. 非常停止ボタンを押すと所定位置にロックされるようにしてください。モータへの空気供給がオフになり、スピンドルが停止します。

   3. エアホースを外します。

   4. 非常停止ボタンを引くとリセットされます。

   5. エアホースを再度つなぎます。