# Prędkość obrotowa

Połączenie przekładni zakresowej z przekładnią dzieloną określa prędkość obrotową wrzeciona wiertarki. W celu uzyskania żądanej prędkości obrotowej należy wybrać odpowiednią kombinację kół zębatych z zamieszczonej poniżej tabeli.

| Przekładnia zakresowa |
--- | --- | ---
Obr./min | Numer katalogowy | Przełożenie przekładni dzielonej
38 | 4141 0043 95 | Niskie
50 | 4141 0043 95 | 1:1
67 | 4141 0043 95 | Wysokie
100 | 4141 0043 92 | Niskie
140 | 4141 0043 92 | 1:1
180 | 4141 0043 92 | Wysokie
200 | 4141 0043 90 | Niskie
270 | 4141 0043 90 | 1:1
360 | 4141 0043 90 | Wysokie
400 | 4141 0043 94 | Niskie
530 | 4141 0043 94 | 1:1
700 | 4141 0043 94 | Wysokie
670 | 4141 0043 93 | Niskie
900 | 4141 0043 93 | 1:1
1200 | 4141 0043 93 | Wysokie
1330 | 4141 0043 91 | Niskie
1770 | 4141 0043 91 | 1:1
2360 | 4141 0043 91 | Wysokie

Przełożenie przekładni można ustawić na wartość wysoką, wartość 1:1 lub wartość niską w zależności od położenia wałka (1) w stosunku do karbu (2), patrz rysunek poniżej. Oznaczenia na obudowie przekładni dzielonej wskazują przełożenia odpowiadające położeniom wałka.

Ustawić wałek we właściwym położeniu przy użyciu narzędzia w kształcie widełek (4141 1114 00). Patrz rysunek poniżej.