# Cambio di tipo range

| Punta da trapano/materiale | Punta da trapano/materiale | Punta da trapano/materiale
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cicli | (Kit di utilizzo, N. d'ordine)* | (Kit di utilizzo, N. d'ordine)* | (Kit di utilizzo, N. d'ordine)*
Ogni 1000 fori perforati |  |  | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 94 4141 0037 95
Ogni 3000 fori perforati |  |  |
Ogni 6000 fori perforati |  | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 94 4141 0037 95 |
Ogni 12000 fori perforati | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 93 4141 0037 94, 4141 0037 95 |  |
Ogni 24000 fori perforati |  |  |
Ogni 48000 fori perforati |  |  |

* Ordinare il kit corretto per il cambio di tipo range specifico, consultare la lista dei ricambi.