# Installation du ChipLet

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Étau

- Tournevis Torx

- Clé Allen

- Outil de montage

Conditions préalables

Avant d'installer le ChipLet, veiller à déposer les composants suivants :

- Partie avant

- Foret

- Broche

- Protège-broche

1. Serrer la perceuse dans un étau.

2. Retirer la vis et le couvercle de la cassette d'avance.

3. Retirer les quatre vis avec les deux rondelles et la cassette d'avance.

4. Déposer la valve de position de profondeur.

5. Déposer les deux vis et le chapeau.

6. Retirer la rondelle de butée.

7. Mettre le ChipLet avec le joint torique en place. Un déclic sonore se fait entendre lorsque le ChipLet est en place.

8. Fixer le ChipLet avec deux vis et serrer ces dernières à 8 Nm.

9. Remettre la valve de position de profondeur en place, la fixer et la serrer à 1 Nm.

10. Remettre la cassette d'avance en place et serrer les quatre vis et les deux rondelles à 8 Nm.

11. Remettre le couvercle de la cassette d'avance en place sur la cassette et le fixer avec une vis à 3 Nm.