# Schrittgetriebe installieren

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Benötigte Werkzeuge

- Schraubstock

- Spannschlüssel

- Inbusschlüssel

- Stiftschlüssel

- Hakenschlüssel

Voraussetzungen

Vor Installation des Indexers sicherstellen, dass die folgenden Komponenten entfernt wurden:

- Vorderteil

- Bohr-Bit

- Spindel

- Spindelschutz

1. Befestigen Sie den Bohrer mit Gummipads in einem Schraubstock; die Logikeinheit für die Druckluft muss dabei nach unten und der Griff des Bohrers nach rechts zeigen.

2. Entfernen Sie mit Hilfe eines Schraubenschlüssels den Adapter, mit dem das vordere Teil befestigt ist. Drehen Sie mit einem Inbusschlüssel die Schraube rechts von der Adapteröffnung heraus.

3. Setzen Sie die große Öffnung auf dem Indexergehäuse auf die Adapteröffnung; die Drucktaste zeigt dabei in Ihre Richtung. Wenn sich das Indexergehäuse in der richtigen Position befindet, passt jetzt der Stecker rechts von der Schraubenöffnung in das Indexergehäuse.

4. Setzen Sie die Schraubenmutter mit dem Gewinde nach unten in das Indexergehäuse ein. Ziehen Sie die Schraubenmutter mit einem Stiftschlüssel fest.

5. Setzen Sie die gewellte Schraubenmutter und die Welle mit den Splinten nach unten in das Indexergehäuse ein.

6. Drücken Sie die Taste auf dem Indexergehäuse, damit die Schraubenmutter problemlos nach unten gleitet. Befestigen Sie die vordere Schraubenmutter auf der Welle mit einem Hakenschlüssel am Indexergehäuse.

   WARNUNG

   Quetschgefahr

   Das Werkzeug nicht verwenden, wenn der Indexer nicht ordnungsgemäß verriegelt ist! Bei einem entriegelten Werkzeug kann es sein, dass sich das gesamte Werkzeug dreht und so zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führt.

   - Vergewissern Sie sich, dass der Verriegelungsstift nicht mehr als 0,3 mm aus der Mutteroberfläche herausragt.

Installieren Sie nach Beendigung der Installation die oben aufgelisteten Bauteile.