# 安装钻机

警告

确保气源未连接。

小心

边缘锋利！请穿戴手套以避免受伤。只允许有经验的维护人员装配或拆卸本产品。

所需的工具

- 老虎钳

- 梅花扳手

- 内六角扳手

- 叉形工具

- 六角工具套筒

- 扳手

1. 将钻机以气动逻辑控制单元朝上、电钻手柄朝右的方式，固定在带橡胶垫的虎钳上。

2. 注意进给匣的位置。进给匣端部最靠近转轴的标记，指示实际的进给速率。

3. 拆下进给匣锁、进给匣、五颗螺钉和两个垫圈。用梅花扳手转动进给匣锁上的螺钉，用内六角扳手转动其他四颗螺钉。

4. 如适用，将起始位置环安装到转轴上，并将其移动到位。用叉形工具紧固该环。

5. 从下方将转轴安装到槽中。顺时针转动六角工具套筒几圈，以推进转轴。

6. 将深度环安装到转轴上，并将其移动到位。用叉形工具紧固该环。

7. 将进给匣安回原位，确保进给匣端部最靠近转轴的标记，指示所需的进给速率。

8. 如果安装进给匣有困难，请用叉形工具旋转其花键使它们对准。

9. 将垫圈和四颗螺钉安回原位。拧紧螺钉。装上锁和锁螺钉。拧紧螺钉。

10. 将转轴护罩装回原位并固定。

11. 将钻机上下颠倒，然后将其固定在老虎钳上。将钻头放入转轴。将扳手放在转轴槽和钻头座上，将它们固定不动然后紧固连接。将前端放在钻机上并将其固定。

12. 将钻机翻倒，然后将其固定在老虎钳上。将空气软管的喷嘴安装到钻机的连接器上。将空气软管与喷嘴相连。对紧急停止按钮进行功能测试：

    1. 按压启动按钮。

    2. 按压紧急停止按钮，使其锁到位。转轴必须立即停止。

    3. 拉动紧急停止按钮将其复位。马达不得重新启动。

    4. 断开空气软管。