# スピンドルの交換

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要なツール

- 万力

- 二股ツール

- 六角ツール

- トルクスレンチ

- 六角レンチ

- スパナ

1. フロント部分を上向きに、ドリルハンドルを右に向けて、ゴム製パッドでドリルを万力に固定します。フロント部分とドリルビットを取り外します。

2. ドリルを逆にして万力に固定します。スピンドルガードを取り外します。

3. 二股ツールを使ってスピンドルから深さリングを取り外します。

4. フィードカセットの位置に注意してください。スピンドルに最も近いカセット端部のマークは、実際のフィード速度を示します。

5. フィードカセットを取り外します。

6. 六角ツールを反時計回りに回してソケットからスピンドルを送ります。スピンドルを取り外します。

7. \"ドリルの取り付け\"セクションのステップ4～11を実行します。

8. ドリルを逆にして万力に固定します。ニップルにエアホースを接続します。非常停止ボタンの機能テストを行います。

   1. スタートボタンを押します。

   2. 非常停止ボタンを押すと所定位置にロックされるようにしてください。スピンドルは、直ちに停止する必要があります。

   3. 非常停止ボタンを引くとリセットされます。モーターが再起動してはなりません。

   4. エアホースを外します。