# 不使用分度器安装钻机刮刀组件

警告

确保气源未连接。

小心

边缘锋利！请穿戴手套以避免受伤。只允许有经验的维护人员装配或拆卸本产品。

所需的工具

- 老虎钳

- 扳手

- 内六角扳手

- 安装工具

- 锯片

前提条件

在安装刮刀组件前，确保已拆下以下组件：

- 前端

- 钻头

- 转轴

- 转轴护罩

1. 用虎钳紧固钻机。

2. 取下适配器。

3. 拆下转轴上的止动螺母。

4. 将刮油环安装在转轴上并用 4 根螺钉将其固定。

   确保刮油环倒角边指向钻头。

5. 将转轴止动螺母安装在转轴上。

6. 将转轴装入钻机。

7. 将转轴止动螺母安装在转轴顶部。

8. 切开套管，配合前部件长度。

   在钻取时转轴的刮油环不得在套管外移动。

9. 安装套管并将其紧固至 20 Nm。

   确保刮油环顺畅运转，以免螺纹损坏。

   安装前部件。