# 主要部件和功能

位置 | 部件 | 功能
--- | --- | ---
1 | 转轴 | 钻机主要转动部件
2 | 转轴护罩 | 保护操作人员，使其免于接触旋转的转轴。为钻机提供通往钻头的冷却液。
3 | 机头 | 将旋转扭矩和进给从马达传递到转轴。
4 | 进给匣 | 定义转轴的进给速率。测量单位为：英寸/转 (IPR) 或毫米/转 (mm/rev)。
5 | 气动逻辑控制 | 运作钻机。
6 | 拼合齿轮 | 定义旋转速度。测量单位为：转/分 (RPM)。
7 | 变速齿轮 | 定义 RPM 范围。
8 | 叶片马达 | 为转轴提供动力和旋转。
9 | 马达阀门 | 为叶片马达和紧急停止按钮提供气流。
10 | 启动 | 启动马达，并激活钻机进给和旋转机构。松开按钮后，马达会继续运行。转轴达到预定义的钻取深度时，会自动返回到起始位置。
11 | 快速进给（可选） | 启用转轴的快速进给。转轴进给至工作面的速率会高于常规进给速率，但转轴不会旋转。松开按钮，转轴就停止。
12 | 收回 | 在钻取周期中的任意时刻将转轴返回起始位置。收回后，马达会自动关机。
13 | 紧急停止 | 钻取周期中的任意时刻关闭马达并停止转轴。按下后，紧急停止按钮会锁定在该位置。必须手动复位紧急停止按钮，才能重新开始钻取。